МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 1 октября 2008 года № 541н

**Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11 (ч. I), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713), приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т.А. Голикова

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 1 октября 2008 г. № 541н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

┌───┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │Наименование профессий│ Наименование средств │ Норма выдачи │

│п/п│ и должностей │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ │ │ (количество │

│ │ │ │ единиц или │

│ │ │ │ комплектов) │

├───┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└───┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘

 1. Аккумуляторщик Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Полусапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые до износа

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Фартук прорезиненный дежурный

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 2. Аппаратчик гашения Костюм хлопчатобумажный для 1

 извести защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный с 1 на 9 месяцев

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Перчатки резиновые до износа

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 3. Аппаратчик Костюм хлопчатобумажный для 1

 мыловарения защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный с 2

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара на 9

 месяцев

 Перчатки резиновые 4 пары

 4. Аппаратчик очистки Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 сточных вод; защиты от общих

 аппаратчик производственных загрязнений и

 химводоочистки механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный 2

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Головной убор 2

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 5. Архивариус; архивист Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 6. Бакелитчик Костюм хлопчатобумажный для 1

 (пропитчик) защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук брезентовый 1

 Перчатки резиновые 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 7. Балансировщик - Костюм хлопчатобумажный для 1

 заливщик абразивных защиты от общих

 кругов; испытатель производственных загрязнений и

 абразивов механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук клеенчатый с нагрудником 1

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Очки защитные до износа

 8. Водитель-испытатель При выполнении работы по

 испытанию мотоциклов методом

 обкатки:

 Комбинезон сигнальный 3 класса 1

 защиты

 Рукавицы комбинированные 2 пары

 двупалые или

 Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

 Шлем защитный до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

 прокладке 3 класса защиты

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 При выполнении постоянной

 работы по испытанию мотоциклов

 пробегом:

 Костюм кожаный 1 на 4 года

 Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

 прокладке 3 класса защиты

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2

 года

 Рукавицы комбинированные или 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

 Зимой дополнительно:

 Костюм меховой 1 на 4 года

 Шлем меховой 1 на 4 года

 Маска меховая 1 на 4 года

 Краги меховые 1 пара на 2

 года

 9. Водитель электро- и Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

 автотележки защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Жилет сигнальный 2 класса 1 на 9 месяцев

 защиты

 Постоянно занятым на наружных

 работах зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1 на 9 месяцев

 защиты

 10. Водолаз Комбинезон хлопчатобумажный 1

 с водоотталкивающей пропиткой

 или костюм для защиты от воды

 из синтетической ткани с

 пленочным покрытием

 Плащ прорезиненный 1 на 3 года

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2

 года

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 На время спуска в воду:

 Комплект шерстяного белья: 3 года

 свитер шерстяной

 чулки шерстяные

 носки шерстяные

 перчатки шерстяные

 феска шерстяная

 Примечание. При работе на больших глубинах и в особо холодное время

комплект шерстяного белья выдается водолазу в двойном размере.

 Комплект шерстяного белья выдается водолазу в личное пользование и не

может передаваться другим водолазам.

 Водолазным специалистам и инструкторам-водолазам на время спуска в воду

комплект шерстяного белья выдается как дежурный по нормам, предусмотренным

для водолаза.

 11. Возчик Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Плащ непромокаемый дежурный

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 12. Вулканизаторщик; Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 ремонтировщик для защиты от общих

 резиновых изделий производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 полукомбинезон из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 Нарукавники 2 пары

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 13. Газовщик При выполнении работ по

 обслуживанию газовых и

 газогенераторных аппаратов,

 установок и станций:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы брезентовые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 14. Газогенераторщик Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 15. Газорезчик; Костюм хлопчатобумажный с 1

 газосварщик огнезащитной пропиткой или

 костюм сварщика

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы брезентовые или краги 12 пар

 сварщика

 Очки защитные или щиток до износа

 защитный

 Наколенники до износа

 Респиратор до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 При выполнении работы по

 обслуживанию стационарных

 газогенераторов:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные или щиток до износа

 защитный

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке или по поясам

 Костюм сварщика зимний по поясам

 Валенки с резиновым низом или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные с по поясам

 жестким подноском

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие, с шерстяными

 вкладышами

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 16. Газоспасатель Костюм сигнальный с 1

 водоотталкивающей пропиткой с

 с антистатической отделкой

 3 класса защиты

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

 прокладке с антистатической

 отделкой 3 класса защиты

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 17. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 18. Гидропескоструйщик; Комбинезон хлопчатобумажный с 1

 гидрочистильщик водоотталкивающей пропиткой или

 костюм для защиты от воды из

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Фартук прорезиненный с 1

 нагрудником

 Перчатки резиновые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 Наушники противошумные до износа

 19. Грузчик При выполнении работы по

 погрузке и выгрузке вне цехов:

 угля, пека, кокса, торфа и

 битума:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1

 из пыленепроницаемой ткани

 с капюшоном

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 Каска защитная дежурная

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 пылящих грузов:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1

 из пыленепроницаемой ткани

 с капюшоном

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 кислот и едких веществ:

 Костюм суконный или 1

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы суконные 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 лесоматериалов:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 водоотталкивающей пропиткой или

 костюм для защиты от воды из

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная дежурная

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 прочих грузов и материалов:

 Куртка брезентовая 1

 Брюки хлопчатобумажные с 1

 брезентовыми наколенниками

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 При постоянной работе с:

 жидкими ядохимикатами:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1

 с кислотозащитной пропиткой с

 шлемом хлопчатобумажным с

 кислотозащитной пропиткой

 Фартук прорезиненный с дежурный

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 2 пары

 Нарукавники прорезиненные дежурные

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 пылящими, сыпучими и

 твердыми ядохимикатами:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1

 с кислотозащитной пропиткой с

 шлемом хлопчатобумажным с

 кислотозащитной пропиткой или

 костюм для защиты от токсичных

 веществ с капюшоном

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 Сапоги резиновые 1 пара

 Носки шерстяные 2 пары

 Респиратор до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 При выполнении работы по

 погрузке и выгрузке

 этилированного бензина:

 Куртка хлопчатобумажная 1

 Сапоги резиновые 1 пара

 Фартук резиновый дежурный

 Перчатки резиновые дежурные

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 Примечания:

 1. При выполнении работ, перечисленных в пункте 19, зимой на открытом

воздухе выдаются дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1.

 защиты

 2. При выполнении работы по сопровождению грузов на бортовых

автомашинах вне кабины в зимнее время в особом и IV климатическом поясах

вместо куртки на утепляющей прокладке, предусмотренной в п. 1 настоящих

примечаний, выдается полушубок - "дежурный". В остальное время года

выдается плащ непромокаемый - "дежурный".

 3. На время выполнения работ по погрузке и выгрузке с применением

грузоподъемных механизмов выдается каска защитная - "дежурная".

 20. Дворник Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный с 1

 нагрудником

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Галоши на валенки 1 пара на 2

 года

 21. Дезинфектор Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые или 2 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

 Противогаз до износа

 22. Дистиллировщик ртути; Костюм хлопчатобумажный для 1

 дистилляторщик ртути защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Тапочки кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Головной убор 1

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 23. Жестянщик Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук брезентовый 2

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 При постоянной занятости на

 наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 24. Заливщик свинцово- Костюм хлопчатобумажный для 1

 оловянистых сплавов защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 25. Заточник Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный 1

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 26. Изолировщик на гидро- Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 изоляции; изолировщик защиты от общих

 на термоизоляции; производственных загрязнений и

 изолировщик-пленочник механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук брезентовый с 1

 нагрудником

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 27. Испытатель двигателей Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 полукомбинезон из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Наушники противошумные до износа

 28. Испытатель на Костюм из смешанных тканей для 1

 герметичность защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук резиновый с нагрудником 1

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При выполнении работ по

 испытанию на герметичность

 секций радиаторов с помощью

 кислотных растворов:

 Рукавицы КР вместо рукавиц 12 пар

 брезентовых или перчаток с

 полимерным покрытием

 29. Каменщик; огнеупорщик; При занятости на участках

 печник; футеровщик горячих работ:

 (кислотоупорщик) Костюм суконный 1

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском или валенки

 Рукавицы брезентовые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Шлем суконный 1

 Очки защитные до износа

 При занятости на участках

 холодных работ:

 Костюм хлопчатобумажный для

 защиты от общих 1

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 30. Кладовщик При постоянной работе на

 складе:

 горючих и смазочных

 материалов, лаков и красок:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук прорезиненный 2

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 кислот, щелочей и других

 химикатов:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые или дежурные

 Перчатки с полимерным покрытием дежурные

 Очки защитные до износа

 металла, угля, леса и других

 материалов:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском или сапоги кирзовые

 по хранению и отпуску ртути:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Тапочки кожаные 4 пары

 При работе в неотапливаемых

 помещениях и на наружных

 работах зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 31. Клеевар Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук клеенчатый с нагрудником 1

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 32. Конюх Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук брезентовый с 1

 нагрудником

 Полусапоги резиновые 1 пара на 2

 года

 Рукавицы брезентовые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 33. Кочегар Костюм хлопчатобумажный с 1

 технологических огнезащитной пропиткой или

 печей костюм брезентовый

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 34. Красильщик Костюм хлопчатобумажный с 1

 стеклоизделий; кислотозащитной пропиткой или

 краскосоставитель костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 35. Кубовщик Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 36. Курьер При занятости на наружных

 работах:

 Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 Ботинки кожаные 1 пара

 37. Лаборанты всех При выполнении работ в

 наименований; техник химических и технологических

 лабораториях:

 Халат хлопчатобумажный или 1 на 1,5 года

 халат из смешанных тканей

 Фартук прорезиненный с дежурный

 нагрудником

 Тапочки кожаные или 2 пары

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые или дежурные

 Перчатки с полимерным покрытием дежурные

 Очки защитные до износа

 38. Лакировщик Халат хлопчатобумажный или 1

 художественных халат из смешанных тканей

 изделий; Перчатки с полимерным покрытием дежурные

 окрасчик игрушек Респиратор до износа

 39. Маляр При выполнении работы по

 окраске деталей, приборов и

 аппаратуры светящимися

 красками:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Головной убор 1

 Напальчники до износа

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 40. Мастер При выполнении работы

 непосредственно по переборке

 и ремонту ртутных выпрямителей:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Белье нательное 2 комплекта

 Сапоги резиновые 1 пара

 Головной убор 1

 Перчатки резиновые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Противогаз дежурный

 Очки защитные до износа

 41. Машинист газодувных Костюм хлопчатобумажный для 1

 машин; машинист защиты от общих

 насосных установок производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 42. Машинист двигателей Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 внутреннего сгорания; защиты от общих

 машинист паровой производственных загрязнений и

 машины и локомобиля механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 43. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 компрессорных защиты от общих

 установок производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Противогаз до износа

 Наушники противошумные до износа

 При работе на

 передвижных компрессорах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 44. Машинист (кочегар) При работе в котельной,

 котельной; шуровщик работающей на твердом

 топлива минеральном топливе:

 при механической загрузке:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений

 и механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 при ручной загрузке:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 огнезащитной пропиткой

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При работе в котельной,

 работающей на дровах и других

 видах топлива:

 Фартук хлопчатобумажный 1

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 45. Машинист крана Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 (крановщик) защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений

 и механических воздействий

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 46. Машинист по стирке и Костюм хлопчатобумажный для 1

 ремонту спецодежды защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный с 2

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые дежурные

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 47. Машинист холодильных Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 установок защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Противогаз до износа

 48. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный 1

 электростанции для защиты от общих

 передвижной производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки резиновые дежурные

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 49. Медник Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 При постоянной занятости

 на наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 50. Обжигальщик извести Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 Головной убор 1

 Респиратор до износа

 51. Обувщик по ремонту При выполнении работ по

 обуви ремонту спецобуви:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный с 2

 нагрудником

 52. Оператор копировальных Халат хлопчатобумажный или 1

 и множительных машин; халат из смешанных тканей

 печатник плоской

 печати; препаратор;

 светокопировщик;

 стеклографист

 (ротаторщик);

 электрофотограф

 53. Оператор котельной При работе в котельной,

 работающей на жидком топливе:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 При работе в котельной,

 работающей на газе:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 54. Паяльщик Фартук хлопчатобумажный 2

 Рукавицы комбинированные 12 пар

 При выполнении работ по пайке

 радиаторов и бензобаков

 вручную:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук резиновый с нагрудником 2

 Рукавицы комбинированные 6 пар

 При выполнении работы по

 обслуживанию мастично-графитных

 печей в радиаторном

 производстве:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При работе с применением

 горелок в радиаторном

 производстве:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 55. Пескоструйщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки резиновые 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При работе внутри камер:

 Костюм хлопчатобумажный из

 пыленепроницаемой ткани 1

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Скафандр дежурный

 56. Пилоправ Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный 1

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 57. Подсобный рабочий При постоянной работе на

 складе:

 горючих и смазочных

 материалов, лаков и красок:

 Фартук прорезиненный 2

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 кислот, щелочей и других

 химикатов:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые дежурные

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Очки защитные до износа

 металла, угля, леса и других

 материалов:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Ботинки кожаные или сапоги 1 пара

 кирзовые

 по хранению и отпуску ртути:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Тапочки кожаные 4 пары

 При работе в неотапливаемых

 помещениях и на наружных

 работах зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 При выполнении работ:

 по транспортировке и укладке

 холодного металла:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук брезентовый с 1 на 9 месяцев

 нагрудником

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 по транспортировке, сортировке,

 укладке горячего металла:

 Костюм хлопчатобумажный с 1

 огнезащитной пропиткой или

 костюм суконный

 Ботинки кожаные с металлическим 1 пара

 подноском

 Рукавицы брезентовые 12 пар

 по уборке металлической

 стружки и обрезков металла:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные или 1 пара

 Сапоги кирзовые 1 пара на 2

 года

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 58. Полировщик При выполнении работ по

 полированию деталей и изделий

 на полировальных станках и

 вручную щетками, наждачной

 бумагой:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При выполнении работ по

 полированию пластмасс:

 Фартук хлопчатобумажный с 1

 нагрудником

 Рукавицы хлопчатобумажные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 59. Пошивщик шорно- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 седельных изделий для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 60. Прессовщик изделий из При выполнении работ по

 пластмасс прессованию изделий из

 стекловаты и пластмасс:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 При выполнении работ по

 прессованию изделий (деталей)

 из капрона:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 61. Прессовщик лома и Костюм брезентовый 1

 отходов металла Ботинки кожаные или 1 пара

 Сапоги кирзовые 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные с по поясам

 жестким подноском

 62. Пропитчик При работе с антисептиками:

 пиломатериалов и Костюм брезентовый 1

 изделий из древесины Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Респиратор до износа

 При выполнении работы по

 пропитке шпал:

 Костюм брезентовый 1

 Ботинки кожаные (при пропитке 1 пара

 креозотом)

 Сапоги резиновые (при пропитке 1 пара

 хлорцинком)

 Рукавицы брезентовые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Шлем брезентовый 1

 Противогаз до износа

 63. Работники всех При выполнении работ по

 профессий и должностей испытанию изделий и агрегатов

 непосредственно в камерах

 холода:

 Куртка хлопчатобумажная на меху 1 на 4 года

 с меховым воротником

 Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

 Валенки 1 пара на 2

 года

 Галоши на валенки 1 пара на 2

 года

 Унты меховые дежурные

 Перчатки на меху 1 пара на 3

 года

 Шапка-ушанка 1 на 2 года

 При выполнении работ по

 непосредственному обслуживанию

 рентгеновских установок:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук из просвинцованной дежурный

 резины

 Головной убор из дежурный

 просвинцованной резины

 Перчатки из просвинцованной дежурные

 резины

 При выполнении работ по

 наладке технологического

 оборудования в

 производственных цехах:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 При выполнении работ по

 наладке агрегатов для

 грунтовки, шпаклевки,

 шлифования и окраски

 кузовов:

 Костюм брезентовый 1

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При постоянной работе на

 ртутно-выпрямительных

 подстанциях:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Белье нательное 1 комплект

 Головной убор 1

 Перчатки хлопчатобумажные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Боты диэлектрические дежурные

 Противогаз до износа

 При выполнении постоянной

 работы по заполнению и

 извлечению ртути из ртутных

 приборов, по ремонту и чистке

 ртутных приборов и агрегатов:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Тапочки кожаные 1 пара

 Головной убор 1

 Перчатки кожаные 1 пара

 Респиратор до износа

 При выполнении работ по заливке

 трансформаторов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 При выполнении работ по мойке

 лабораторной посуды:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук прорезиненный с 2

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 6 пар

 Очки защитные до износа

 При выполнении работ по

 промывке и испытанию

 радиаторов:

 Халат из смешанных тканей 1

 Фартук резиновый с 2

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 2 пары

 При выполнении работ по

 промывке деталей и изделий:

 щелочами и кислотами:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от растворов кислот и

 щелочей или костюм

 хлопчатобумажный с

 кислотозащитной пропиткой

 Фартук текстовиниловый с 2

 нагрудником

 Перчатки резиновые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Нарукавники текстовиниловые 4 пары

 Ботинки кожаные 1 пара

 бензином и керосином:

 Халат хлопчатобумажный 1

 Фартук текстовиниловый с 1 на 9 месяцев

 нагрудником

 Ботинки кожаные 1 пара

 При выполнении работ по

 обезжириванию и протирке

 изделий с применением венской

 извести:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые или 3 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

 При выполнении работы по

 рихтовке в радиаторном

 производстве:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 При выполнении работы по

 обработке гетинакса,

 текстолита, а также работы с

 применением стекловаты и

 стекловолокна:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При выполнении работы по

 реостатным и ходовым испытаниям

 тепловозов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Наушники противошумные до износа

 Галоши диэлектрические дежурные

 Перчатки диэлектрические дежурные

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 При постоянной работе по

 механической обработке изделий

 (деталей) из свинца и его

 сплавов:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При выполнении работы по

 консервации, расконсервации

 и упаковке изделий:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук клеенчатый 1

 Рукавицы комбинированные, или 12 пар

 Перчатки хлопчатобумажные, или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 При выполнении работ по

 хранению, транспортировке

 и ремонту циантары:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный 1

 Ботинки кожаные с гладким 1 пара

 верхом

 Перчатки резиновые 3 пары

 Противогаз до износа

 При выполнении работ по

 обезвреживанию цианистых

 отходов и тары:

 Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара

 кожаных с гладким верхом

 При выполнении работ по

 разборке и сортировке изделий в

 производстве гибких шлангов:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук текстовиниловый 2

 Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары

 При выполнении работы по

 обслуживанию машин по нанесению

 баббита на стальную ленту:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук резиновый с нагрудником 2

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые или дежурные

 Перчатки с полимерным покрытием дежурные

 При работе на участках

 оплавки кузовов легковых

 автомобилей:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 При выполнении работы по

 корчевке и разделке пней:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 64. Рабочий по Костюм брезентовый или 1

 благоустройству; костюм хлопчатобумажный для

 рабочий по защиты от общих

 комплексному производственных загрязнений и

 обслуживанию и ремонту механических воздействий или

 зданий; рабочий по костюм из смешанных тканей для

 комплексной уборке и защиты от общих

 содержанию производственных загрязнений и

 домовладений механических воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 65. Регенераторщик Костюм брезентовый 1

 отработанного масла Фартук клеенчатый с нагрудником 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 66. Сатураторщик Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Головной убор 1

 67. Сборщик игрушек При выполнении работ с

 применением клея:

 Халат из смешанных тканей 1

 Фартук хлопчатобумажный с 2

 нагрудником

 68. Слесарь- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 инструментальщик для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 полукомбинезон из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 69. Слесарь по контрольно- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 измерительным приборам для защиты от общих

 и автоматике производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 полукомбинезон из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 70. Слесарь по ремонту Костюм из смешанных тканей для 1

 автомобилей защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 71. Слесарь по ремонту и Костюм хлопчатобумажный для 1

 обслуживанию систем защиты от общих

 вентиляции и производственных загрязнений и

 кондиционирования механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 При работе на мокрых участках

 работ дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении работ по

 ремонту химического

 оборудования:

 Костюм суконный вместо костюма 1

 хлопчатобумажного для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из

 смешанных тканей для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении всех работ,

 перечисленных в данном пункте,

 на открытом воздухе зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 72. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 При работе на мокрых участках

 дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 При выполнении работ по

 ремонту химического

 оборудования:

 Костюм суконный вместо костюма 1

 хлопчатобумажного для защиты

 от общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или костюма из

 смешанных тканей для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Сапоги резиновые 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 При выполнении работ по

 ремонту оборудования

 гальванических цехов и

 травильных ванн:

 Костюм брезентовый 1 на 1,5 года

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые дежурные

 При работе на предприятиях

 асбестовой промышленности

 дополнительно:

 Ботинки кожаные 1 пара

 Респиратор до износа

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 При постоянной работе

 непосредственно на переборке

 и ремонте ртутных

 выпрямителей:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 9 месяцев

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Белье нательное 2 комплекта

 Сапоги резиновые 1 пара

 Головной убор 1

 Перчатки резиновые или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Противогаз дежурный

 Очки защитные до износа

 При работе на станции очистки

 промышленных сточных вод:

 Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 9 месяцев

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный дежурный

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 4 пары

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Головной убор 2

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 73. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или 1 на 1,5 года

 костюм хлопчатобумажный с

 водоотталкивающей пропиткой

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы комбинированные или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые дежурные

 Противогаз дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 74. Сливщик-разливщик При выполнении работ по сливу

 нефтепродуктов, кислот, щелочей

 и жиров:

 Костюм брезентовый или 1

 костюм хлопчатобумажный с

 кислотозащитной пропиткой, или

 костюм для защиты от воды из

 синтетической ткани с пленочным

 покрытием

 Фартук прорезиненный с 1 на 9 месяцев

 нагрудником

 Сапоги кожаные на латунных 1 пара

 гвоздях или

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы брезентовые или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 Противогаз дежурный

 Пояс предохранительный дежурный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 75. Смазчик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 76. Специалист по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 промышленной для защиты от общих

 безопасности подъемных производственных загрязнений и

 сооружений механических воздействий

 Куртка хлопчатобумажная для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки хлопчатобумажные 24 пары

 Головной убор 1

 Респиратор до износа

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Каска защитная дежурная

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 77. Стеклопротирщик Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 78. Стекольщик Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный 2

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Напальчники до износа

 79. Столяр Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук хлопчатобумажный 2

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 Ботинки кожаные 1 пара

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 80. Сторож (вахтер) При занятости на наружных

 работах:

 Костюм из смешанных тканей для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Плащ хлопчатобумажный с дежурный

 водоотталкивающей пропиткой

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Тулуп в особом и IV поясах дежурный

 Полушубок в III, II и I поясах дежурный

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 81. Стропальщик; Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 такелажник защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Каска защитная до износа

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 Валенки или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные по поясам

 Жилет сигнальный 2 класса 1

 защиты

 82. Термист на установках Фартук хлопчатобумажный с 1 на 9 месяцев

 ТВЧ огнезащитной пропиткой

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Очки защитные до износа

 83. Травильщик Костюм хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от растворов кислот

 Фартук прорезиненный с 2

 нагрудником

 Сапоги резиновые 1 пара

 Рукавицы КР или 6 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

 Респиратор до износа

 84. Уборщик Халат хлопчатобумажный или 1

 производственных халат из смешанных тканей

 помещений; уборщик Рукавицы комбинированные или 6 пар

 служебных помещений Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

 При мытье полов и мест общего

 пользования дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 Перчатки резиновые 2 пары

 85. Укладчик-упаковщик При выполнении работ

 по упаковке крупногабаритных

 изделий:

 Халат хлопчатобумажный или 1

 халат из смешанных тканей

 Фартук клеенчатый 1

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки хлопчатобумажные, или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 подноском

 86. Чистильщик При выполнении работ по

 чистке труб:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Перчатки резиновые 6 пар

 Фартук прорезиненный 1

 Шлем хлопчатобумажный или 1

 Шлем войлочный 1

 Пояс предохранительный дежурный

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 При работе в дробеструйных

 и дробеметных камерах:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 87. Чистильщик металла, При работе на галтовочных

 отливок, изделий и барабанах:

 деталей Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Очки защитные до износа

 При работе с кислотой:

 Комбинезон хлопчатобумажный с 1

 кислотозащитной пропиткой или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от растворов кислот

 вместо комбинезона

 хлопчатобумажного для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или комбинезона из

 смешанных тканей для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 Дополнительно:

 Сапоги резиновые 1 пара

 Фартук прорезиненный 1

 Перчатки резиновые 6 пар

 При работе в дробеструйных

 и дробеметных камерах:

 Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 12 пар

 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

 Ботинки кожаные 1 пара

 Респиратор до износа

 Очки защитные до износа

 88. Экспедитор Плащ непромокаемый 1 на 3 года

 89. Эксперт по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 промышленной для защиты от общих

 безопасности подъемных производственных загрязнений и

 сооружений механических воздействий

 Куртка хлопчатобумажная для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рубашка хлопчатобумажная 2

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки хлопчатобумажные 36 пар

 Головной убор 1

 Респиратор до износа

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Каска защитная дежурная

 Зимой дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 90. Электрогазосварщик; Костюм брезентовый или костюм 1

 электросварщик на сварщика

 автоматических и Ботинки кожаные с жестким 1 пара

 полуавтоматических подноском или сапоги резиновые

 машинах; с жестким подноском

 электросварщик ручной Рукавицы брезентовые или краги 12 пар

 сварки; сварщик на сварщика

 машинах контактной Очки защитные или щиток до износа

 (прессовой) сварки защитный

 На наружных работах зимой

 дополнительно:

 Куртка на утепляющей прокладке по поясам

 Брюки на утепляющей прокладке по поясам

 или костюм зимний сварщика по поясам

 Валенки с резиновым низом или по поясам

 Сапоги кожаные утепленные с по поясам

 жестким подноском

 Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

 морозостойкие, с шерстяными

 вкладышами

 91. Электромонтер по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

 ремонту и обслуживанию для защиты от общих

 электрооборудования производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 полукомбинезон из смешанных

 тканей для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 При занятости на участках

 горячих работ:

 Комбинезон хлопчатобумажный с 1

 огнезащитной пропиткой вместо

 полукомбинезона

 хлопчатобумажного для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий или

 полукомбинезона из смешанных

 тканей для защиты от

 общих производственных

 загрязнений и механических

 воздействий

 92. Электромонтер тяговой При дежурстве на ртутно-

 подстанции преобразовательной

 подстанции:

 Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Перчатки диэлектрические дежурные

 Галоши диэлектрические дежурные

 93. Электроэрозионист Комбинезон хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 комбинезон из смешанных тканей

 для защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Рукавицы комбинированные или 4 пары

 Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

 94. Эмульсовар Костюм хлопчатобумажный для 1

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий или

 костюм из смешанных тканей для

 защиты от общих

 производственных загрязнений и

 механических воздействий

 Фартук прорезиненный с 2

 нагрудником

 Ботинки кожаные 1 пара

 Перчатки резиновые дежурные

 Очки защитные до износа

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Бесплатная выдача сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, профессии и должности которых предусмотрены в настоящих Нормах, производится во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены соответствующими Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым низом, или на сапоги кожаные утепленные, или на сапоги резиновые утепленные.

3. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.

4. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-вычислительных машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного синдрома.

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные".

6. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901).

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви  | Климатические пояса  |
| I  | II  | III  | IV  | особый |
| 1.  | Куртка на утепляющей прокладке  | 3  | 2,5  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 2.  | Брюки на утепляющей прокладке  | 3  | 2,5  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 3.  | Костюм зимний для сварщиков  | 3  | 2,5  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 4.  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке  | 3  | 2,5  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 5.  | Валенки  | 4  | 3  | 2,5  | 2  | 2  |
| 6.  | Сапоги кожаные утепленные  | 4  | 3  | 2,5  | 2  | 2  |
| 7.  | Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском  | 4  | 3  | 2,5  | 2  | 2  |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря - на сроки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.