# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРИКАЗ

# от 1 октября 2008 года № 541н

**Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2006, № 19, ст. 2080; 2008, № 11 (ч. I), ст. 1036; № 15, ст. 1555; № 23, ст. 2713), приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т.А. Голикова

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 1 октября 2008 г. № 541н

ТИПОВЫЕ НОРМЫ

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

┌───┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │Наименование профессий│ Наименование средств │ Норма выдачи │

│п/п│ и должностей │ индивидуальной защиты │ на год │

│ │ │ │ (количество │

│ │ │ │ единиц или │

│ │ │ │ комплектов) │

├───┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

└───┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┘

1. Аккумуляторщик Костюм хлопчатобумажный с 1

кислотозащитной пропиткой или

костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Полусапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые до износа

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Фартук прорезиненный дежурный

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

2. Аппаратчик гашения Костюм хлопчатобумажный для 1

извести защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с 1 на 9 месяцев

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы брезентовые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые до износа

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

3. Аппаратчик Костюм хлопчатобумажный для 1

мыловарения защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара на 9

месяцев

Перчатки резиновые 4 пары

4. Аппаратчик очистки Комбинезон хлопчатобумажный для 1

сточных вод; защиты от общих

аппаратчик производственных загрязнений и

химводоочистки механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный 2

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

5. Архивариус; архивист Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

6. Бакелитчик Костюм хлопчатобумажный для 1

(пропитчик) защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук брезентовый 1

Перчатки резиновые 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

7. Балансировщик - Костюм хлопчатобумажный для 1

заливщик абразивных защиты от общих

кругов; испытатель производственных загрязнений и

абразивов механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук клеенчатый с нагрудником 1

Рукавицы комбинированные 6 пар

Очки защитные до износа

8. Водитель-испытатель При выполнении работы по

испытанию мотоциклов методом

обкатки:

Комбинезон сигнальный 3 класса 1

защиты

Рукавицы комбинированные 2 пары

двупалые или

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Шлем защитный до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

прокладке 3 класса защиты

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

При выполнении постоянной

работы по испытанию мотоциклов

пробегом:

Костюм кожаный 1 на 4 года

Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

прокладке 3 класса защиты

Сапоги кирзовые 1 пара на 2

года

Рукавицы комбинированные или 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Зимой дополнительно:

Костюм меховой 1 на 4 года

Шлем меховой 1 на 4 года

Маска меховая 1 на 4 года

Краги меховые 1 пара на 2

года

9. Водитель электро- и Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

автотележки защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Жилет сигнальный 2 класса 1 на 9 месяцев

защиты

Постоянно занятым на наружных

работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1 на 9 месяцев

защиты

10. Водолаз Комбинезон хлопчатобумажный 1

с водоотталкивающей пропиткой

или костюм для защиты от воды

из синтетической ткани с

пленочным покрытием

Плащ прорезиненный 1 на 3 года

Сапоги кирзовые 1 пара на 2

года

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

На время спуска в воду:

Комплект шерстяного белья: 3 года

свитер шерстяной

чулки шерстяные

носки шерстяные

перчатки шерстяные

феска шерстяная

Примечание. При работе на больших глубинах и в особо холодное время

комплект шерстяного белья выдается водолазу в двойном размере.

Комплект шерстяного белья выдается водолазу в личное пользование и не

может передаваться другим водолазам.

Водолазным специалистам и инструкторам-водолазам на время спуска в воду

комплект шерстяного белья выдается как дежурный по нормам, предусмотренным

для водолаза.

11. Возчик Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Плащ непромокаемый дежурный

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

12. Вулканизаторщик; Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

ремонтировщик для защиты от общих

резиновых изделий производственных загрязнений и

механических воздействий или

полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

Нарукавники 2 пары

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

13. Газовщик При выполнении работ по

обслуживанию газовых и

газогенераторных аппаратов,

установок и станций:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы брезентовые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

14. Газогенераторщик Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

15. Газорезчик; Костюм хлопчатобумажный с 1

газосварщик огнезащитной пропиткой или

костюм сварщика

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы брезентовые или краги 12 пар

сварщика

Очки защитные или щиток до износа

защитный

Наколенники до износа

Респиратор до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

При выполнении работы по

обслуживанию стационарных

газогенераторов:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные или щиток до износа

защитный

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке или по поясам

Костюм сварщика зимний по поясам

Валенки с резиновым низом или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с по поясам

жестким подноском

Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

морозостойкие, с шерстяными

вкладышами

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

16. Газоспасатель Костюм сигнальный с 1

водоотталкивающей пропиткой с

с антистатической отделкой

3 класса защиты

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Костюм сигнальный на утепляющей по поясам

прокладке с антистатической

отделкой 3 класса защиты

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

17. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

18. Гидропескоструйщик; Комбинезон хлопчатобумажный с 1

гидрочистильщик водоотталкивающей пропиткой или

костюм для защиты от воды из

синтетической ткани с пленочным

покрытием

Фартук прорезиненный с 1

нагрудником

Перчатки резиновые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Наушники противошумные до износа

19. Грузчик При выполнении работы по

погрузке и выгрузке вне цехов:

угля, пека, кокса, торфа и

битума:

Комбинезон хлопчатобумажный 1

из пыленепроницаемой ткани

с капюшоном

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

Каска защитная дежурная

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

пылящих грузов:

Комбинезон хлопчатобумажный 1

из пыленепроницаемой ткани

с капюшоном

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

кислот и едких веществ:

Костюм суконный или 1

костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы суконные 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

лесоматериалов:

Костюм хлопчатобумажный с 1

водоотталкивающей пропиткой или

костюм для защиты от воды из

синтетической ткани с пленочным

покрытием

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная дежурная

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

прочих грузов и материалов:

Куртка брезентовая 1

Брюки хлопчатобумажные с 1

брезентовыми наколенниками

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

При постоянной работе с:

жидкими ядохимикатами:

Комбинезон хлопчатобумажный 1

с кислотозащитной пропиткой с

шлемом хлопчатобумажным с

кислотозащитной пропиткой

Фартук прорезиненный с дежурный

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары

Нарукавники прорезиненные дежурные

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

пылящими, сыпучими и

твердыми ядохимикатами:

Комбинезон хлопчатобумажный 1

с кислотозащитной пропиткой с

шлемом хлопчатобумажным с

кислотозащитной пропиткой или

костюм для защиты от токсичных

веществ с капюшоном

Рукавицы комбинированные 6 пар

Сапоги резиновые 1 пара

Носки шерстяные 2 пары

Респиратор до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

При выполнении работы по

погрузке и выгрузке

этилированного бензина:

Куртка хлопчатобумажная 1

Сапоги резиновые 1 пара

Фартук резиновый дежурный

Перчатки резиновые дежурные

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

Примечания:

1. При выполнении работ, перечисленных в пункте 19, зимой на открытом

воздухе выдаются дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1.

защиты

2. При выполнении работы по сопровождению грузов на бортовых

автомашинах вне кабины в зимнее время в особом и IV климатическом поясах

вместо куртки на утепляющей прокладке, предусмотренной в п. 1 настоящих

примечаний, выдается полушубок - "дежурный". В остальное время года

выдается плащ непромокаемый - "дежурный".

3. На время выполнения работ по погрузке и выгрузке с применением

грузоподъемных механизмов выдается каска защитная - "дежурная".

20. Дворник Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный с 1

нагрудником

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Плащ непромокаемый 1 на 3 года

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Галоши на валенки 1 пара на 2

года

21. Дезинфектор Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или 2 пары

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары

Противогаз до износа

22. Дистиллировщик ртути; Костюм хлопчатобумажный для 1

дистилляторщик ртути защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Тапочки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Головной убор 1

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

23. Жестянщик Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук брезентовый 2

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

При постоянной занятости на

наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

24. Заливщик свинцово- Костюм хлопчатобумажный для 1

оловянистых сплавов защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

25. Заточник Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный 1

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

26. Изолировщик на гидро- Комбинезон хлопчатобумажный для 1

изоляции; изолировщик защиты от общих

на термоизоляции; производственных загрязнений и

изолировщик-пленочник механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук брезентовый с 1

нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы брезентовые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

27. Испытатель двигателей Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Наушники противошумные до износа

28. Испытатель на Костюм из смешанных тканей для 1

герметичность защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук резиновый с нагрудником 1

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы брезентовые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При выполнении работ по

испытанию на герметичность

секций радиаторов с помощью

кислотных растворов:

Рукавицы КР вместо рукавиц 12 пар

брезентовых или перчаток с

полимерным покрытием

29. Каменщик; огнеупорщик; При занятости на участках

печник; футеровщик горячих работ:

(кислотоупорщик) Костюм суконный 1

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском или валенки

Рукавицы брезентовые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Шлем суконный 1

Очки защитные до износа

При занятости на участках

холодных работ:

Костюм хлопчатобумажный для

защиты от общих 1

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

30. Кладовщик При постоянной работе на

складе:

горючих и смазочных

материалов, лаков и красок:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук прорезиненный 2

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

кислот, щелочей и других

химикатов:

Костюм хлопчатобумажный с 1

кислотозащитной пропиткой или

костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или дежурные

Перчатки с полимерным покрытием дежурные

Очки защитные до износа

металла, угля, леса и других

материалов:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском или сапоги кирзовые

по хранению и отпуску ртути:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Тапочки кожаные 4 пары

При работе в неотапливаемых

помещениях и на наружных

работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

31. Клеевар Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук клеенчатый с нагрудником 1

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

32. Конюх Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук брезентовый с 1

нагрудником

Полусапоги резиновые 1 пара на 2

года

Рукавицы брезентовые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

33. Кочегар Костюм хлопчатобумажный с 1

технологических огнезащитной пропиткой или

печей костюм брезентовый

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

34. Красильщик Костюм хлопчатобумажный с 1

стеклоизделий; кислотозащитной пропиткой или

краскосоставитель костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

35. Кубовщик Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

36. Курьер При занятости на наружных

работах:

Плащ непромокаемый 1 на 3 года

Ботинки кожаные 1 пара

37. Лаборанты всех При выполнении работ в

наименований; техник химических и технологических

лабораториях:

Халат хлопчатобумажный или 1 на 1,5 года

халат из смешанных тканей

Фартук прорезиненный с дежурный

нагрудником

Тапочки кожаные или 2 пары

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или дежурные

Перчатки с полимерным покрытием дежурные

Очки защитные до износа

38. Лакировщик Халат хлопчатобумажный или 1

художественных халат из смешанных тканей

изделий; Перчатки с полимерным покрытием дежурные

окрасчик игрушек Респиратор до износа

39. Маляр При выполнении работы по

окраске деталей, приборов и

аппаратуры светящимися

красками:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Головной убор 1

Напальчники до износа

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

40. Мастер При выполнении работы

непосредственно по переборке

и ремонту ртутных выпрямителей:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые 1 пара

Головной убор 1

Перчатки резиновые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Противогаз дежурный

Очки защитные до износа

41. Машинист газодувных Костюм хлопчатобумажный для 1

машин; машинист защиты от общих

насосных установок производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

42. Машинист двигателей Комбинезон хлопчатобумажный для 1

внутреннего сгорания; защиты от общих

машинист паровой производственных загрязнений и

машины и локомобиля механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные 1 пара

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

43. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный для 1

компрессорных защиты от общих

установок производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные 1 пара

Противогаз до износа

Наушники противошумные до износа

При работе на

передвижных компрессорах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

44. Машинист (кочегар) При работе в котельной,

котельной; шуровщик работающей на твердом

топлива минеральном топливе:

при механической загрузке:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

при ручной загрузке:

Костюм хлопчатобумажный с 1

огнезащитной пропиткой

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

При работе в котельной,

работающей на дровах и других

видах топлива:

Фартук хлопчатобумажный 1

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

45. Машинист крана Комбинезон хлопчатобумажный для 1

(крановщик) защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений

и механических воздействий

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

46. Машинист по стирке и Костюм хлопчатобумажный для 1

ремонту спецодежды защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

47. Машинист холодильных Комбинезон хлопчатобумажный для 1

установок защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Противогаз до износа

48. Машинист Комбинезон хлопчатобумажный 1

электростанции для защиты от общих

передвижной производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки резиновые дежурные

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

49. Медник Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный 2

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

При постоянной занятости

на наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

50. Обжигальщик извести Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы брезентовые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

Головной убор 1

Респиратор до износа

51. Обувщик по ремонту При выполнении работ по

обуви ремонту спецобуви:

Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный с 2

нагрудником

52. Оператор копировальных Халат хлопчатобумажный или 1

и множительных машин; халат из смешанных тканей

печатник плоской

печати; препаратор;

светокопировщик;

стеклографист

(ротаторщик);

электрофотограф

53. Оператор котельной При работе в котельной,

работающей на жидком топливе:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

При работе в котельной,

работающей на газе:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

54. Паяльщик Фартук хлопчатобумажный 2

Рукавицы комбинированные 12 пар

При выполнении работ по пайке

радиаторов и бензобаков

вручную:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук резиновый с нагрудником 2

Рукавицы комбинированные 6 пар

При выполнении работы по

обслуживанию мастично-графитных

печей в радиаторном

производстве:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При работе с применением

горелок в радиаторном

производстве:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

55. Пескоструйщик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки резиновые 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

При работе внутри камер:

Костюм хлопчатобумажный из

пыленепроницаемой ткани 1

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Скафандр дежурный

56. Пилоправ Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный 1

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

57. Подсобный рабочий При постоянной работе на

складе:

горючих и смазочных

материалов, лаков и красок:

Фартук прорезиненный 2

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

кислот, щелочей и других

химикатов:

Костюм хлопчатобумажный с 1

кислотозащитной пропиткой или

костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Очки защитные до износа

металла, угля, леса и других

материалов:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Ботинки кожаные или сапоги 1 пара

кирзовые

по хранению и отпуску ртути:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Тапочки кожаные 4 пары

При работе в неотапливаемых

помещениях и на наружных

работах зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

При выполнении работ:

по транспортировке и укладке

холодного металла:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук брезентовый с 1 на 9 месяцев

нагрудником

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

по транспортировке, сортировке,

укладке горячего металла:

Костюм хлопчатобумажный с 1

огнезащитной пропиткой или

костюм суконный

Ботинки кожаные с металлическим 1 пара

подноском

Рукавицы брезентовые 12 пар

по уборке металлической

стружки и обрезков металла:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные или 1 пара

Сапоги кирзовые 1 пара на 2

года

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

58. Полировщик При выполнении работ по

полированию деталей и изделий

на полировальных станках и

вручную щетками, наждачной

бумагой:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

При выполнении работ по

полированию пластмасс:

Фартук хлопчатобумажный с 1

нагрудником

Рукавицы хлопчатобумажные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

59. Пошивщик шорно- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

седельных изделий для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

60. Прессовщик изделий из При выполнении работ по

пластмасс прессованию изделий из

стекловаты и пластмасс:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

При выполнении работ по

прессованию изделий (деталей)

из капрона:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

61. Прессовщик лома и Костюм брезентовый 1

отходов металла Ботинки кожаные или 1 пара

Сапоги кирзовые 1 пара

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с по поясам

жестким подноском

62. Пропитчик При работе с антисептиками:

пиломатериалов и Костюм брезентовый 1

изделий из древесины Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы брезентовые или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Респиратор до износа

При выполнении работы по

пропитке шпал:

Костюм брезентовый 1

Ботинки кожаные (при пропитке 1 пара

креозотом)

Сапоги резиновые (при пропитке 1 пара

хлорцинком)

Рукавицы брезентовые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Шлем брезентовый 1

Противогаз до износа

63. Работники всех При выполнении работ по

профессий и должностей испытанию изделий и агрегатов

непосредственно в камерах

холода:

Куртка хлопчатобумажная на меху 1 на 4 года

с меховым воротником

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года

Валенки 1 пара на 2

года

Галоши на валенки 1 пара на 2

года

Унты меховые дежурные

Перчатки на меху 1 пара на 3

года

Шапка-ушанка 1 на 2 года

При выполнении работ по

непосредственному обслуживанию

рентгеновских установок:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук из просвинцованной дежурный

резины

Головной убор из дежурный

просвинцованной резины

Перчатки из просвинцованной дежурные

резины

При выполнении работ по

наладке технологического

оборудования в

производственных цехах:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

При выполнении работ по

наладке агрегатов для

грунтовки, шпаклевки,

шлифования и окраски

кузовов:

Костюм брезентовый 1

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При постоянной работе на

ртутно-выпрямительных

подстанциях:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Белье нательное 1 комплект

Головной убор 1

Перчатки хлопчатобумажные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Боты диэлектрические дежурные

Противогаз до износа

При выполнении постоянной

работы по заполнению и

извлечению ртути из ртутных

приборов, по ремонту и чистке

ртутных приборов и агрегатов:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Тапочки кожаные 1 пара

Головной убор 1

Перчатки кожаные 1 пара

Респиратор до износа

При выполнении работ по заливке

трансформаторов:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные 1 пара

При выполнении работ по мойке

лабораторной посуды:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук прорезиненный с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 6 пар

Очки защитные до износа

При выполнении работ по

промывке и испытанию

радиаторов:

Халат из смешанных тканей 1

Фартук резиновый с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары

При выполнении работ по

промывке деталей и изделий:

щелочами и кислотами:

Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от растворов кислот и

щелочей или костюм

хлопчатобумажный с

кислотозащитной пропиткой

Фартук текстовиниловый с 2

нагрудником

Перчатки резиновые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Нарукавники текстовиниловые 4 пары

Ботинки кожаные 1 пара

бензином и керосином:

Халат хлопчатобумажный 1

Фартук текстовиниловый с 1 на 9 месяцев

нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

При выполнении работ по

обезжириванию и протирке

изделий с применением венской

извести:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые или 3 пары

Перчатки с полимерным покрытием 3 пары

При выполнении работы по

рихтовке в радиаторном

производстве:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

При выполнении работы по

обработке гетинакса,

текстолита, а также работы с

применением стекловаты и

стекловолокна:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

При выполнении работы по

реостатным и ходовым испытаниям

тепловозов:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Наушники противошумные до износа

Галоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

При постоянной работе по

механической обработке изделий

(деталей) из свинца и его

сплавов:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

При выполнении работы по

консервации, расконсервации

и упаковке изделий:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук клеенчатый 1

Рукавицы комбинированные, или 12 пар

Перчатки хлопчатобумажные, или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

При выполнении работ по

хранению, транспортировке

и ремонту циантары:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный 1

Ботинки кожаные с гладким 1 пара

верхом

Перчатки резиновые 3 пары

Противогаз до износа

При выполнении работ по

обезвреживанию цианистых

отходов и тары:

Сапоги резиновые вместо ботинок 1 пара

кожаных с гладким верхом

При выполнении работ по

разборке и сортировке изделий в

производстве гибких шлангов:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук текстовиниловый 2

Нарукавники хлопчатобумажные 2 пары

При выполнении работы по

обслуживанию машин по нанесению

баббита на стальную ленту:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук резиновый с нагрудником 2

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые или дежурные

Перчатки с полимерным покрытием дежурные

При работе на участках

оплавки кузовов легковых

автомобилей:

Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

При выполнении работы по

корчевке и разделке пней:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

64. Рабочий по Костюм брезентовый или 1

благоустройству; костюм хлопчатобумажный для

рабочий по защиты от общих

комплексному производственных загрязнений и

обслуживанию и ремонту механических воздействий или

зданий; рабочий по костюм из смешанных тканей для

комплексной уборке и защиты от общих

содержанию производственных загрязнений и

домовладений механических воздействий

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы брезентовые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Респиратор до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

65. Регенераторщик Костюм брезентовый 1

отработанного масла Фартук клеенчатый с нагрудником 2

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

66. Сатураторщик Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Головной убор 1

67. Сборщик игрушек При выполнении работ с

применением клея:

Халат из смешанных тканей 1

Фартук хлопчатобумажный с 2

нагрудником

68. Слесарь- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

инструментальщик для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

69. Слесарь по контрольно- Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

измерительным приборам для защиты от общих

и автоматике производственных загрязнений и

механических воздействий или

полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

70. Слесарь по ремонту Костюм из смешанных тканей для 1

автомобилей защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные 1 пара

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

71. Слесарь по ремонту и Костюм хлопчатобумажный для 1

обслуживанию систем защиты от общих

вентиляции и производственных загрязнений и

кондиционирования механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Ботинки кожаные 1 пара

При работе на мокрых участках

работ дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

При выполнении работ по

ремонту химического

оборудования:

Костюм суконный вместо костюма 1

хлопчатобумажного для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или костюма из

смешанных тканей для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

Дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

При выполнении всех работ,

перечисленных в данном пункте,

на открытом воздухе зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

72. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный для 1 на 9 месяцев

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные 1 пара

При работе на мокрых участках

дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

При выполнении работ по

ремонту химического

оборудования:

Костюм суконный вместо костюма 1

хлопчатобумажного для защиты

от общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или костюма из

смешанных тканей для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

Сапоги резиновые 1 пара

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

При выполнении работ по

ремонту оборудования

гальванических цехов и

травильных ванн:

Костюм брезентовый 1 на 1,5 года

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые дежурные

При работе на предприятиях

асбестовой промышленности

дополнительно:

Ботинки кожаные 1 пара

Респиратор до износа

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

При постоянной работе

непосредственно на переборке

и ремонте ртутных

выпрямителей:

Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 9 месяцев

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Белье нательное 2 комплекта

Сапоги резиновые 1 пара

Головной убор 1

Перчатки резиновые или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Противогаз дежурный

Очки защитные до износа

При работе на станции очистки

промышленных сточных вод:

Комбинезон хлопчатобумажный 1 на 9 месяцев

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный дежурный

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 4 пары

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Головной убор 2

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

73. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый или 1 на 1,5 года

костюм хлопчатобумажный с

водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы комбинированные или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые дежурные

Противогаз дежурный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

74. Сливщик-разливщик При выполнении работ по сливу

нефтепродуктов, кислот, щелочей

и жиров:

Костюм брезентовый или 1

костюм хлопчатобумажный с

кислотозащитной пропиткой, или

костюм для защиты от воды из

синтетической ткани с пленочным

покрытием

Фартук прорезиненный с 1 на 9 месяцев

нагрудником

Сапоги кожаные на латунных 1 пара

гвоздях или

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы брезентовые или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные до износа

Противогаз дежурный

Пояс предохранительный дежурный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

75. Смазчик Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

76. Специалист по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

промышленной для защиты от общих

безопасности подъемных производственных загрязнений и

сооружений механических воздействий

Куртка хлопчатобумажная для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки хлопчатобумажные 24 пары

Головной убор 1

Респиратор до износа

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная дежурная

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

77. Стеклопротирщик Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

78. Стекольщик Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный 2

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Напальчники до износа

79. Столяр Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук хлопчатобумажный 2

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

Ботинки кожаные 1 пара

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

80. Сторож (вахтер) При занятости на наружных

работах:

Костюм из смешанных тканей для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Плащ хлопчатобумажный с дежурный

водоотталкивающей пропиткой

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Тулуп в особом и IV поясах дежурный

Полушубок в III, II и I поясах дежурный

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

81. Стропальщик; Комбинезон хлопчатобумажный для 1

такелажник защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Каска защитная до износа

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

Валенки или по поясам

Сапоги кожаные утепленные по поясам

Жилет сигнальный 2 класса 1

защиты

82. Термист на установках Фартук хлопчатобумажный с 1 на 9 месяцев

ТВЧ огнезащитной пропиткой

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

83. Травильщик Костюм хлопчатобумажный с 1

кислотозащитной пропиткой или

костюм из смешанных тканей для

защиты от растворов кислот

Фартук прорезиненный с 2

нагрудником

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы КР или 6 пар

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные до износа

Респиратор до износа

84. Уборщик Халат хлопчатобумажный или 1

производственных халат из смешанных тканей

помещений; уборщик Рукавицы комбинированные или 6 пар

служебных помещений Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

При мытье полов и мест общего

пользования дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары

85. Укладчик-упаковщик При выполнении работ

по упаковке крупногабаритных

изделий:

Халат хлопчатобумажный или 1

халат из смешанных тканей

Фартук клеенчатый 1

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки хлопчатобумажные, или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные с жестким 1 пара

подноском

86. Чистильщик При выполнении работ по

чистке труб:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые 6 пар

Фартук прорезиненный 1

Шлем хлопчатобумажный или 1

Шлем войлочный 1

Пояс предохранительный дежурный

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

При работе в дробеструйных

и дробеметных камерах:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

87. Чистильщик металла, При работе на галтовочных

отливок, изделий и барабанах:

деталей Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные 1 пара

Очки защитные до износа

При работе с кислотой:

Комбинезон хлопчатобумажный с 1

кислотозащитной пропиткой или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от растворов кислот

вместо комбинезона

хлопчатобумажного для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или комбинезона из

смешанных тканей для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

Дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

Фартук прорезиненный 1

Перчатки резиновые 6 пар

При работе в дробеструйных

и дробеметных камерах:

Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 12 пар

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Ботинки кожаные 1 пара

Респиратор до износа

Очки защитные до износа

88. Экспедитор Плащ непромокаемый 1 на 3 года

89. Эксперт по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

промышленной для защиты от общих

безопасности подъемных производственных загрязнений и

сооружений механических воздействий

Куртка хлопчатобумажная для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рубашка хлопчатобумажная 2

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки хлопчатобумажные 36 пар

Головной убор 1

Респиратор до износа

Перчатки диэлектрические дежурные

Каска защитная дежурная

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

90. Электрогазосварщик; Костюм брезентовый или костюм 1

электросварщик на сварщика

автоматических и Ботинки кожаные с жестким 1 пара

полуавтоматических подноском или сапоги резиновые

машинах; с жестким подноском

электросварщик ручной Рукавицы брезентовые или краги 12 пар

сварки; сварщик на сварщика

машинах контактной Очки защитные или щиток до износа

(прессовой) сварки защитный

На наружных работах зимой

дополнительно:

Куртка на утепляющей прокладке по поясам

Брюки на утепляющей прокладке по поясам

или костюм зимний сварщика по поясам

Валенки с резиновым низом или по поясам

Сапоги кожаные утепленные с по поясам

жестким подноском

Перчатки с защитным покрытием, 2 пары

морозостойкие, с шерстяными

вкладышами

91. Электромонтер по Полукомбинезон хлопчатобумажный 1

ремонту и обслуживанию для защиты от общих

электрооборудования производственных загрязнений и

механических воздействий или

полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

При занятости на участках

горячих работ:

Комбинезон хлопчатобумажный с 1

огнезащитной пропиткой вместо

полукомбинезона

хлопчатобумажного для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий или

полукомбинезона из смешанных

тканей для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

92. Электромонтер тяговой При дежурстве на ртутно-

подстанции преобразовательной

подстанции:

Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

93. Электроэрозионист Комбинезон хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

комбинезон из смешанных тканей

для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Рукавицы комбинированные или 4 пары

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары

94. Эмульсовар Костюм хлопчатобумажный для 1

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий или

костюм из смешанных тканей для

защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук прорезиненный с 2

нагрудником

Ботинки кожаные 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Очки защитные до износа

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечания:

1. Бесплатная выдача сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, профессии и должности которых предусмотрены в настоящих Нормах, производится во всех отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности организаций, если эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены соответствующими Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2. В зависимости от производственных и климатических условий работодатель по согласованию с государственным инспектором по охране труда может заменить валенки на валенки с резиновым низом, или на сапоги кожаные утепленные, или на сапоги резиновые утепленные.

3. Срок носки очков защитных, установленный настоящими Нормами "до износа", не должен превышать 1 года.

4. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-вычислительных машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные защитные очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного зрительного синдрома.

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они могут выдаваться работникам в зависимости от характера выполняемых работ и условий труда как "дежурные".

6. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 (зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901).

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование теплой специальной  одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| 1. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Костюм зимний для сварщиков | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм сигнальный на утепляющей  прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Валенки | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| 7. | Сапоги кожаные утепленные с жестким  подноском | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |

В особом климатическом поясе дополнительно к вышеуказанной теплой специальной одежде выдаются:

полушубок - на 4 года;

шапка-ушанка - на 3 года;

меховые рукавицы - на 2 года.

При постоянной работе в высокогорных районах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря - на сроки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше - на сроки, установленные для районов IV климатического пояса.