# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРИКАЗ

# от 12 августа 2008 года N 416н

# Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных

# специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

# защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах

# с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,

# выполняемых в особых температурных условиях или

# связанных с загрязнением

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.1), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713),

приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

Министр

Т. Голикова

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

5 сентября 2008 года,

регистрационный N 12229

Приложение

# ТИПОВЫЕ НОРМЫ

# бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,

# специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными

# и (или) опасными условиями труда, а также на работах,

# выполняемых в особых температурных условиях

# или связанных с загрязнением

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Профессия или должность | | Наименование средств индивидуальной защиты | | | | Норма выдачи на год (единиц или комплектов) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | |
| **I. Растениеводство и мелиорация** | | | | | | | | | |
| 1 | Аппаратчик мукомольного производства; машинист | | | ***При выполнении работ на механизированном зерноочистительном пункте:*** | | |  | | |
|  | размольного оборудования; мельник | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Полусапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | | |
| 2 | Виноградарь | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 2 | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | | | 12 пар | | |
| 3 | Машинист дражировочных машин | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
| 4 | Машинист семеочистительных машин; | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  | машинист семешлифовальных | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  | машин | | | Ботинки кожаные или полусапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | | |
|  |  | | | ***При работе на механизированном зерноочистительном пункте и на сортировальных машинах:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Полусапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | | |
| 5 | Объездчик; сторож | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный | | |
|  | (вахтер) | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | ***На наружных работах зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | дежурная | | |
| 6 | Овощевод; плодоовощевод; | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | | |
|  | рабочие, занятые в дошнике на | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 1 | | |
|  | квашении капусты; на | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  | очистке свеклы, на ручной | | | Сапоги кожаные или сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  | уборке и сортировке овощей; | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  | в теплице; в парниковом | | | ***Плодоовощеводу дополнительно:*** | | |  | | |
|  | хозяйстве на биотопливе; | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 3 года | | |
|  | изготовлением торфоперегнойных горшочков | | | ***При выполнении работ:*** | | |  | | |
|  |  | | | ***По квашению капусты дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые | | | 2 пары | | |
|  |  | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  |  | | | ***По обработке баклажан во время цветения дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые кислотощелочестойкие | | | до износа | | |
|  |  | | | ***Овощеводу при выполнении работ по выращиванию овощных культур в открытом грунте:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  |  | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 3 года | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | 1 на 3 года | | |
|  |  | | | Головной убор | | |  | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные пылезащитные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые морозостойкие | | | 1 пара на 2 года | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые | | | до износа | | |
| 7 | Оператор заправочных станций; сливщик-  разливщик; | | | ***При выполнении работ по заправке трактора, комбайна и других самоходных сельскохозяйственных машин:*** | | |  | | |
|  | учетчик, занятый учетом расходов горюче-  смазочных материалов | | | Комбинезон для защиты от кислот или костюм хлопчатобумажный с масловодоотталкивающей пропиткой, или костюм из смешанных тканей с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 | | |
|  |  | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные комбинированные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые маслобензостойкие | | | 4 пары | | |
|  |  | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный | | |
|  |  | | | Фартук прорезиненный | | | 1 | | |
| 8 | Оператор линии замачивания семян | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от воды или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные или сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | | | 2 пары | | |
| 9 | Оператор линии протравливания семян; рабочие, занятые | | | Костюм для защиты от кислот или костюм для защиты от токсичных веществ | | | 2 | | |
|  | приготовлением растворов ядохимикатов, | | | Сапоги резиновые кислотощелочестойкие | | | 1 пара | | |
|  | приманок; протравливанием | | | Перчатки резиновые | | | 6 пар | | |
|  | семян; заправкой растворами | | | Нарукавники | | | до износа | | |
|  | ядохимикатов емкостей и | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  | машин; опрыскиванием, опылением, разбрасыванием ядовитых приманок; испытанием ядов в полевых условиях | | | Очки защитные | | | до износа | | |
| 10 | Оператор полей орошения и фильтрации | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от воды или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
| 11 | Приготовитель дражировочной массы | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
| 12 | Рабочий | | | ***При молотьбе и работе на соломокопнителе:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 3 пары | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Наушники противошумные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по дроблению, смешиванию и высеву минеральных удобрений:*** | | |  | | |
|  |  | | | Комбинезон для защиты от нетоксичных веществ | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по обмолоту лубяных культур и работе на ворохоочистителе хлопка-сырца:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от нетоксичных веществ | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или | | | 4 пары | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе на ворохоочистителе хлопка-сырца дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по обмолоту ядовитых лекарственно-технических культур:*** | | |  | | |
|  |  | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Фартук хлопчатобумажный | | | 1 | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием или перчатки резиновые | | | 4 пары | | |
|  |  | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по очистке льнотресты:*** | | |  | | |
|  |  | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | | |
|  |  | | | Головной убор | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При выполнении ручной косьбы в заболоченных местах:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | ***При работе по обнаружению саранчи в плавнях рек и озер:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | | |
|  |  | | | Шлем хлопчатобумажный с накомарником из марли | | | 2 | | |
| 13 | Рисовод | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары | | |
| 14 | Садовод;  рабочие, | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных | | | 1 | | |
|  | занятые упаковкой, калибровкой,  мойкой и дроблением плодов | | | загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | |  | | |
|  |  | | | Фартук хлопчатобумажный прорезиненный с нагрудником | | | 1 | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | ***При работе с агрохимикатами и пестицидами дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
| 15 | Табаковод | | | Костюм хлопчатобумажный для | | | 1 | | |
|  |  | | | защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный, или халат из смешанных тканей, или фартук хлопчатобумажный | | |  | | |
|  |  | | | Ботинки кожаные или сапоги кожаные комбинированные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При выполнении работ по вязке, подвешиванию и снятию табачных гаванок и гирлянд, укладке, сортировке табака и махорки:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или | | | 2 пары | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При выполнении работ по огневой сушке табака в сушилках:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные | | | 4 пары | | |
|  |  | | | ***При выполнении работ по пасынкованию и вершкованию табака, ломке, низке табачного листа, рубке и вязке в снопики махорки:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
| 16 | Тракторист-машинист сельскохозяйст-  венного | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  | производства | | | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или | | | 2 пары | | |
|  |  | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | Наушники противошумные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе на электротракторе дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Галоши диэлектрические | | | дежурные | | |
|  |  | | | Перчатки диэлектрические | | | дежурные | | |
|  |  | | | ***Для женщин дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Блуза и головной убор | | | 2 комплекта  на 2 года | | |
|  |  | | | ***На наружных работах на тракторе зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Брюки на утепляющей прокладке или | | | по поясам | | |
|  |  | | | Костюм утепленный для механизаторов сельского хозяйства | | | по поясам | | |
|  |  | | | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | | 1 | | |
|  |  | | | ***При работе на дождевальных поливочных машинах, механизмах, насосных станциях, занятых прокачиванием сточных вод дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Плащ непромокаемый с капюшоном | | | дежурный | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Шлем непромокаемый | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по поливу сельскохозяйственных культур:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от воды или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | | |
|  |  | | | ***При работе на комбайне:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара | | |
|  |  | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***При работе по обслуживанию барабана дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Шлем брезентовый | | | 1 | | |
|  |  | | | ***Для женщин дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Блуза и головной убор | | | 2 комплекта  на 2 года | | |
|  |  | | | ***При работе по известкованию и внесению удобрений в почву:*** | | |  | | |
|  |  | | | Костюм для защиты от нетоксичной пыли | | | 1 | | |
|  |  | | | Шлем из пыленепроницаемой ткани | | | до износа | | |
|  |  | | | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | | 1 | | |
|  |  | | | Сапоги поливинилхлоридные | | | 1 пара на 2 года | | |
|  |  | | | Фартук прорезиненный | | | 2 | | |
|  |  | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | | |
|  |  | | | Респиратор | | | до износа | | |
|  |  | | | Очки защитные | | | до износа | | |
|  |  | | | ***Для женщин дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Блуза и головной убор | | | 2 комплекта  на 2 года | | |
|  |  | | | ***Постоянно занятым на работах по известкованию и внесению удобрений в почву***  ***Зимой дополнительно:*** | | |  | | |
|  |  | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | | |
|  |  | | | Брюки на утепляющей прокладке или | | | по поясам | | |
|  |  | | | Костюм утепленный для механизаторов сельского хозяйства | | | по поясам | | |
|  |  | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | | |
| Примечания:  1. Трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства, занятым зимой на транспортных работах и работах в поле, при работе на тракторе дополнительно выдаются: валенки - по поясам.  2. При работе на дождевальных поливочных машинах и механизмах вместо плаща непромокаемого с капюшоном "дежурного" может выдаваться:  Костюм для трактористов-машинистов для работы на поливальных машинах - 1. | | | | | | | | | |
| 17 | Хмелевод | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или | | 1 | | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей | | 1 | | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный | | 1 | | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | | 1 пара | | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или | | 6 пар | | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | 12 пар | | |
|  |  | | | | Головной убор | | 1 | | |
|  |  | | | | Респиратор | | до износа | | |
|  |  | | | | ***При работе по сушке хмеля:*** | |  | | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | 2 | | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | 3 пары | | |
|  |  | | | | Респиратор | | до износа | | |
| 18 | Хронометражист | | | | При испытании сельскохозяйственной техники в полевых условиях: | |  | | |
|  |  | | | | Комбинезон для защиты от нетоксичной пыли | | 1 | | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | 1 пара | | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | 4 пары | | |
|  |  | | | | Очки защитные | | до износа | | |
| 19 | Цветовод | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или халат хлопчатобумажный | | 1 | | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный | | 1 | | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | 1 пара | | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или | | 6 пар | | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | 12 пар | | |
|  |  | | | | Головной убор | | 1 | | |
| 20 | Чаевод | | | | Фартук хлопчатобумажный | | 1 | | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | 1 пара | | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | 2 пары | | |
|  |  | | | | Головной убор | | 1 | | |
|  |  | | | | ***При работе по сбору чая дополнительно:*** | |  | | |
|  |  | | | | Полукомбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием, или костюм для защиты от вредных биологических факторов с водоотталкивающей пропиткой | | 1 | | |
|  |  | | | | Нарукавники хлорвиниловые | | 2 пары | | |
| 21 | Эфиромасличник | | | | Халат хлопчатобумажный или комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | 1 | | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный | | 1 | | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | 1 пара | | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием или перчатки резиновые | | 4 пары | | |
|  |  | | | | Головной убор | | 1 | | |
| **II.** **Животноводство, птицеводство, пчеловодство, ветеринария** | | | | | | | | | |
| 22 | Автоклавщик; классировщик шерсти и пуха; кумысодел; машинист моечных машин; обработчик шкур; рабочие, занятые приготовлением | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или халат из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, или костюм для защиты от воды из синтетической ткани с пленочным покрытием | | | 1 | |
|  | и варкой сред, растворов; снятием шкур, | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 | |
|  | разделкой туш, занятые в | | | | Чуни резиновые | | | 1 пара | |
|  | утильцехе | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
| 23 | Биолог; заведующий лабораторией; заведующий отделом и другими подразделения-  ми; научные сотрудники (младшие и старшие) | | | | ***При работе с живыми культурами возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, лептоспироза, паратифа, пастереллеза, рожи, ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других бактериальных вирусных инфекций или с материалами, зараженными возбудителями этих инфекций, а также с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами в ветеринарных научно-исследовательских институтах (станциях):***  ***При работе в лабораторных комнатах (микроскопия, серологические гистологические исследования)***  ***в условиях обычного режима:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в лабораториях, на экспериментальных базах в условиях закрытого режима***  ***(с санитарным пропускником):*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат противочумный | | | 2 | |
|  |  | | | | Белье нательное | | | 2 комплекта | |
|  |  | | | | Чулки или носки хлопчатобумажные | | | 3 пары | |
|  |  | | | | Головной убор противочумный | | | 2 | |
|  |  | | | | Тапочки кожаные | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в стерильном боксе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный или фартук полиэтиленовый | | | дежурный | |
|  |  | | | | Тапочки кожаные | | | дежурные | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | ***При заражении подопытных животных и контроле биологических препаратов в вивариях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | дежурный | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные | | | дежурные | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Галоши резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Безрукавка теплая или куртка на утепляющей прокладке | | | дежурная | |
|  |  | | | | ***При работе по вскрытию трупов зараженных подопытных животных и взятии пастматериала для исследований во вскрывочных (секционных) помещениях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Галоши резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные или нарукавники полиэтиленовые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***При работе с культурами возбудителей сапа и респираторных инфекций:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***При работе в очагах распространения клещей и других опасных для человека насекомых:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм противоэнцефалитный | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Сетка защитная для головы | | | до износа | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара | |
| 24 | Ветеринарный врач; ветеринарный фельдшер; санитар ветеринарный | | | | ***При работе в сельскохозяйственных организациях, на ветеринарных и ветеринарно-санитарных станциях***  ***(станциях по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных), в ветеринарных поликлиниках, лечебницах, на участках и в ветеринарных пунктах, пограничных и охранно-карантинных ветпунктах и лабораториях, смотровых ветпунктах на скотопрогонных трассах, а также по обработке и уходу за животными-продуцентами сибиреязвенных и преципитирующих сывороток в биопромышленности:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Безрукавка утепленная | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в ветинспекции на железнодорожном транспорте, ветлаборатории, лаборатории по исследованию кожмехсырья, санлабораториях, эпизоотических отрядах и на мясоконтрольных станциях, а также по ветсанэкспертизе пищевых продуктов:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в тундровых ветеринарных отрядах, на ветучастках и в экспедициях по борьбе с эпизоотиями в районах Крайнего Севера:*** | | |  | |
|  |  | | | | Совик меховой | | | 1 на 4 года | |
|  |  | | | | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | Тобоки оленьи | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Бродни кожаные | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Накомарник | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | ***При работе в цехе биопромышленности по обработке животных-продуцентов, карантинах, изоляторах, в сывороточных производствах, производствах сибиреязвенных и преципитирующих сывороток, а также по изготовлению диагностических и вакцинных препаратов:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в отрядах постоянно действующих противоящурных экспедиций:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 | |
|  |  | | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***На наружных работах зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
|  |  | | | | ***В IV и особом поясах:*** | | |  | |
|  |  | | | | Совик меховой вместо куртки и брюк на утепляющей прокладке | | | 1 на 4 года | |
|  |  | | | | Тобоки оленьи | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Шапка-ушанка | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | ***Ветеринарному врачу, занятому на работе в радиологическом отделе ветеринарной лаборатории:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук из поливинилхлоридного пластика с нагрудником | | | дежурный | |
|  |  | | | | Чулки пластиковые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Нарукавники из поливинилхлоридного пластика | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки нейритовые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | ***Ветеринарному фельдшеру, санитару ветеринарному, занятым на работе в дезинфекционных отрядах, на дезопромстанциях и в дезопромпунктах, в ветеринарно-санитарных отрядах:*** | | |  | |
|  |  | | | | Комплект для защиты от вредных биологических факторов или | | | 1 | |
|  |  | | | | Комбинезон прорезиненный | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные | | | дежурные | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Валенки или сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
|  |  | | | | Галоши на валенки | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | ***Ветеринарному врачу, санитару ветеринарному, работающим с живыми культурами возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других бактериальных вирусных инфекций, а также с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами в ветеринарных научно-исследовательских институтах (станциях):***  ***При работе в лабораторных комнатах (микроскопия, серологические, гистологические исследования) в условиях обычного режима:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в лабораториях, на экспериментальных базах в условиях закрытого режима (с санитарным пропускником):*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат противочумный | | | 2 | |
|  |  | | | | Белье нательное | | | 2 комплекта | |
|  |  | | | | Чулки или носки хлопчатобумажные | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Головной убор противочумный | | | 2 | |
|  |  | | | | Тапочки кожаные | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | ***При работе в стерильном боксе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный или фартук полиэтиленовый | | | дежурный | |
|  |  | | | | Тапочки кожаные | | | дежурные | |
|  |  | | | | ***При заражении подопытных животных и контроле биологических препаратов в вивариях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | дежурный | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные | | | дежурные | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Галоши резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Безрукавка теплая или куртка на утепляющей прокладке | | | дежурная | |
|  |  | | | | ***При выполнении работы по вскрытию трупов зараженных подопытных животных и взятию пастматериала для исследований во вскрывочных (секционных) помещениях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Галоши резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные или нарукавники полиэтиленовые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***При работе с культурами возбудителей сапа и респираторных инфекций:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***При работе в очагах распространения клещей и других опасных для человека насекомых:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм противоэнцефалитный | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Сетка защитная для головы | | | до износа | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***Санитару ветеринарному, выполняющему работу в ветеринарно-биологических, бактериологических и других лабораториях по вскрытию трупов павших животных, по уходу за подопытными животными, а также при работе в ветинспекции на железнодорожном транспорте:*** | | |  | |
|  |  | | | | Комплект для защиты от вредных биологических факторов или халат хлопчатобумажный и фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Нарукавники | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***Санитару ветеринарному, занятому на постоянной работе:***  ***Во вскрывочных (секционных) помещениях по вскрытию трупов подопытных животных, зараженных культурами возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других бактериальных вирусных инфекций, а также с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами:*** | | |  | |
|  |  | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 2 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | дежурный | |
|  |  | | | | Нарукавники клеенчатые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Безрукавка теплая | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***По уходу за подопытными животными,***  ***зараженными патогенными микробами, вирусами, грибами и токсинами, в вивариях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 2 | |
|  |  | | | | Головной убор | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный или фартук клеенчатый | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Нарукавники клеенчатые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
|  |  | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Шлем зимний | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
|  |  | | | | ***По мойке посуды и в автоклавных помещениях:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 2 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | дежурный | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные | | | дежурные | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные | |
|  |  | | | | Галоши резиновые | | | дежурные | |
| 25 | Возчик | | | | ***При выполнении работ на подвозке жидких кормов:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | |
| 26 | Гуртовщик; проводник по | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный | |
|  | сопровождению животных | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 1,5 года | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | дежурная | |
|  |  | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | дежурные | |
|  |  | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Валенки или сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
|  |  | | | | Рукавицы утепленные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | При выполнении работы по сопровождению скота по железной дороге дополнительно: | | |  | |
|  |  | | | | Тулуп в IV и III поясах | | | дежурный | |
|  |  | | | | Полушубок вместо куртки на утепляющей прокладке во II и I поясах | | | дежурный | |
| 27 | Дезинфектор | | | | ***При выполнении работы в ветеринарно-биологических, бактериологических и других лабораториях по вскрытию трупов павших животных, по уходу за подопытными животными, а также при работе в ветинспекции на железнодорожном транспорте:*** | | |  | |
|  |  | | | | Комплект для защиты от вредных биологических факторов или халат хлопчатобумажный и фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 6 пар | |
|  |  | | | | Нарукавники | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
| 28 | Дояр; оператор машинного | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  | доения | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Сапоги поливинилхлоридные с утепляющими вкладышами | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Жилет утепленный из смешанных тканей | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары | |
| 29 | Животновод; животновод  по уходу за рабочими животными; приемщик скота | | | | ***При работе на скотном дворе (подвозка и раздача кормов, уборка навоза и другие работы внутри ферм и станций искусственного осеменения):*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный, или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 2 | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные с жестким носком | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Сапоги поливинилхлоридные утепленные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***При пастьбе скота дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Плащ непромокаемый с водоотталкивающей пропиткой или плащ прорезиненный удлиненный | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Зимой дополнительно: | | |  | |
|  |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | ***Животноводу при выполнении работ по обслуживанию скота на выгонах и отгонных пастбищах при круглогодовой пастьбе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропитой | | | 1 | |
|  |  | | | | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Полушубок | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Валенки с резиновым низом, или сапоги кожаные утепленные, или унты меховые | | | 1 пара на 3 года | |
|  |  | | | | Животноводу при работе на отгонных пастбищах: | | |  | |
|  |  | | | | Тулуп на бригаду | | | 1 на 4 года | |
|  |  | | | | ***При выполнении работ по уходу за верблюдами и волами:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар | |
| Примечание:  Животноводу, занятому на пастьбе скота, вместо плаща хлопчатобумажного с водоотталкивающей пропиткой, предусмотренного животноводу при выполнении работ по обслуживанию скота на выгонах и отгонных пастбищах при круглогодовой пастьбе, может выдаваться: плащ из прорезиненной ткани - 1 на 2 года. | | | | | | | | | |
| 30 | Жокей; наездник; тренер лошадей | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Перчатки хлопчатобумажные | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | ***На наружных работах зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
| 31 | Засольщик шкур; заточник | | | | ***При выполнении работ по засолке каракуля и смушки:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или халат из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 1 | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***При выполнении работ по заточке режущих пар стригальных машинок и их регулировке:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук брезентовый с нагрудником | | | дежурный | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Очки защитные | | | до износа | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
| 32 | Зверовод; кроликовод | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 2 | |
|  |  | | | | Нарукавники прорезиненные | | | 2 пары | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | ***На наружных работах зимой:*** | | |  | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
|  |  | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | | | по поясам | |
|  |  | | | | ***При выполнении работы по непосредственному обслуживанию зверей дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Рукавицы кожаные | | | 1 пара | |
| 33 | Зоотехник | | | | ***При работе в тундровых ветеринарных отрядах, на тундровых ветеринарных ветучастках и в экспедициях по борьбе с эпизоотиями в районах Крайнего Севера:*** | | |  | |
|  |  | | | | Совик меховой | | | 1 на 4 года | |
|  |  | | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | Тобоки оленьи | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Бродни кожаные | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Накомарник | | | 1 на 2 года | |
| 34 | Инженер-химик | | | | ***При работе в радиологических отделах ветеринарных лабораторий:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук с нагрудником из поливинилхлоридного пластика | | | дежурный | |
|  |  | | | | Чулки пластиковые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Нарукавники из поливинилхлоридного пластика | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки нейритовые | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Респиратор | | | до износа | |
| 35 | Коневод; конюх | | | | Фартук хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные | | | 4 пары | |
|  |  | | | | Сапоги кожаные или сапоги кирзовые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара | |
|  |  | | | | ***При выполнении работ по обслуживанию скота на выгонах и отгонных пастбищах при круглогодовой пастьбе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 | |
|  |  | | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 2 года | |
|  |  | | | | Полушубок | | | 1 на 3 года | |
|  |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | 1 на 2 года | |
|  |  | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, или унты меховые | | | 1 пара на 3 года | |
|  |  | | | | ***При работе на отгонных пастбищах:*** | | |  | |
|  |  | | | | Тулуп на бригаду | | | 1 на 4 года | |
| 36 | Консервировщик пантов | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 | |
|  |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Нарукавники хлопчатобумажные с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки резиновые кислотощелочестойкие | | | 6 пар | |
| 37 | Контролер пищевой продукции, занятый проверкой качества яиц  при помощи овоскопа; оператор | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  | птицефабрик и механизирован-  ных ферм | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | ***При работе в инкубаторе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки резиновые или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | ***При работе в кормоцехе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | ***При работе на яйцескладе:*** | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | При выполнении работ по сортировке молодняка птиц: | | |  | |
|  |  | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 | |
|  |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 | |
|  |  | | | | Головной убор | | | 1 | |
|  |  | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара | |
|  |  | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар | |
|  |  | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  | |
|  |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам | |
| 38 | Лаборанты всех наименований | | | | | При работе в ветинспекции на железнодорожном транспорте, в ветлаборатории, лаборатории по исследованию кожмехсырья, а также по ветсанэкспертизе пищевых продуктов, в санлаборатории, эпизоотических отрядах и на мясоконтрольных станциях: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | При работе в организациях в биопромышленности по обработке животных продуцентов, сывороточных производств, карантинов, изоляторов, в производстве сибиреязвенных и преципитирующих сывороток, а также по изготовлению диагностических и вакцинных препаратов: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | ***При работе в радиологическом отделе ветеринарных лабораторий:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук из поливинилхлоридного пластика с нагрудником | | | дежурный |
|  |  | | | | | Чулки пластиковые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Нарукавники из поливинилхлоридного пластика | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки нейритовые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | ***При выполнении работ с живыми культурами возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других бактериальных вирусных инфекций, а также с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами в ветеринарных научно-исследовательских институтах (станциях):*** | | |  |
|  |  | | | | | ***При работе в лабораторных комнатах (микроскопия, серологические, гистологические исследования) в условиях обычного режима:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | ***При работе в лабораториях, на экспериментальных базах в условиях закрытого режима (с санитарным пропускником):*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат противочумный | | | 2 |
|  |  | | | | | Белье нательное | | | 2 комплекта |
|  |  | | | | | Чулки или носки хлопчатобумажные | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Головной убор противочумный | | | 2 |
|  |  | | | | | Тапочки кожаные | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | ***При работе в стерильном боксе:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | дежурный |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | дежурный |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный или фартук полиэтиленовый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Тапочки кожаные | | | дежурные |
| 39 | Оленевод | | | | | Полушубок | | | 1 на 6 лет |
|  |  | | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, или унты меховые | | | 1 пара на 3 года |
| 40 | Оператор животноводчес-  ких комплексов и механизирован-  ных ферм | | | | | Комплект для работниц сельского хозяйства или халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | ***При работе по выращиванию телят и обслуживанию коров-кормилиц с телятами дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Жилет утепленный из смешанных тканей | | | 1 на 2 года |
| 41 | Оператор овцеводческих комплексов и | | | | | ***При работе на электростригальном пункте:*** | | |  |
|  | механизирован-  ных ферм | | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук хлопчатобумажный с нагрудником | | | 1 |
|  |  | | | | | Нарукавники хлопчатобумажные или нарукавники прорезиненные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки трикотажные | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
| 42 | Оператор свиноводческих комплексов и механизирован-  ных ферм; свиновод | | | | | Комплект для работниц сельского хозяйства или халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 43 | Оператор цехов по | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  | приготовлению кормов | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Жилет утепленный из смешанных тканей | | | дежурный |
| 44 | Препаратор ветеринарный | | | | | ***При работе в организациях биопромышленности по обработке животных-продуцентов, сывороточных***  ***производств, карантинов, изоляторов, производств сибиреязвенных и преципитирующих сывороток, а также при работе по изготовлению диагностических и вакцинных препаратов:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный или комплект мужской для защиты от вредных биологических факторов | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | ***При постоянной работе:*** | | |  |
|  |  | | | | | Во вскрывочных (секционных) помещениях на вскрытии трупов подопытных животных, зараженных культурами возбудителей сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, сапа, паратифа, лептоспироза, пастереллеза, рожи, ящура, чумы, лейкоза, анаэробных и других бактериальных вирусных инфекций, а также с патогенными грибами, токсинами и эктопаразитами: | | |  |
|  |  | | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 2 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | дежурный |
|  |  | | | | | Нарукавники клеенчатые | | | дежурные |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Безрукавка теплая | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | ***По уходу за подопытными животными, зараженными патогенными микробами, вирусами, грибами и токсинами, в вивариях:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 2 |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный или фартук клеенчатый | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Нарукавники клеенчатые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Шлем зимний | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам |
|  |  | | | | | ***По мойке посуды и в автоклавных помещениях:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 2 |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | дежурный |
|  |  | | | | | Нарукавники прорезиненные | | | дежурные |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | | | | | Галоши резиновые | | | дежурные |
| 45 | Приготовитель кормов | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Жилет утепленный из смешанных тканей | | | дежурный |
|  |  | | | | | При выполнении работ по приготовлению жидких кормов: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 1 |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые морозостойкие | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки комбинированные | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | до износа |
|  |  | | | | | Нарукавники | | | 1 пара |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | | | по поясам |
|  |  | | | | | Рукавицы утепленные | | | до износа |
| 46 | Пчеловод | | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Предохранительная сетка или накомарник | | | до износа |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки трикотажные | | | 6 пар |
|  |  | | | | | ***В районах Сибири и Дальнего Востока дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Костюм противоэнцефалитный | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 47 | Рабочий | | | | | ***При работе на биоочистных сооружениях навозотрупосжигательных печей:*** | | |  |
|  |  | | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Рукавицы брезентовые | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Противогаз | | | до износа |
|  |  | | | | | ***При работе по уходу и обработке животных-продуцентов сибиреязвенных и бруцеллезных преципитирующих сывороток:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 2 |
|  |  | | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Шлем хлопчатобумажный | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Галоши резиновые | | | 1 пара на 2 года |
| 48 | Рабочий по уходу за животными | | | | | ***При работе по обработке животных в сывороточных производствах, карантинах, изоляторах, цехах по изготовлению диагностических и вакцинных препаратов:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или халат из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой, или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Чуни резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
| 49 | Рыбовод | | | | | Костюм рыбацкий | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
| 50 | Чабан | | | | | ***При выполнении работ по обслуживанию скота на выгонах и отгонных пастбищах при круглогодовой пастьбе:*** | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Полушубок или | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Бекеша удлиненная | | | 1 на 4 года |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, или унты меховые | | | 1 пара на 3 года |
|  |  | | | | | ***При работе на отгонных пастбищах:*** | | |  |
|  |  | | | | | Тулуп на бригаду | | | 1 на 4 года |
| 51 | Шелковод; лаборант по гренажу | | | | | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
| 52 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-  вания; | | | | | ***При выполнении работ по ремонту специального оборудования в стерильных боксах и лабораторных комнатах:*** | | |  |
|  | слесарь-ремонтник | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
| **III.** **Молочное и мясное скотоводство, коневодство, охотоводство,**  **ветеринария и рыболовство в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера** | | | | | | | | | |
| 53 | Ветеринарный врач; ветеринарный фельдшер; зоотехник; санитар ветеринарный | | | | | ***При работе в организациях сельского хозяйства в ветсети (ветпунктах, ветучастках, отрядах, экспедициях и станциях по борьбе с болезнями животных, районных ветеринарных станциях, участковых ветеринарных лечебницах, ветеринарных лабораториях):*** | | |  |
|  |  | | | | | Брюки меховые | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Совик меховой | | | 1 на 4 года |
|  |  | | | | | Чулки меховые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Шапка-ушанка | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Торбаза из оленьих и конских камусов | | | 1 пара на 2 года |
| 54 | Дояр; оператор животноводчес-  ких комплексов и механизирован-  ных ферм; опера-  тор машинного доения | | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Жилет меховой или жилет утепленный из смешанной ткани | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные | | | 1 пара на 2 года |
| 55 | Животновод; животновод по уходу за рабо-  чими | | | | | Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные, или унты меховые | | | 1 пара на 2 года |
|  | животными; приемщик скота | | | | | Рукавицы утепленные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Шапка-ушанка меховая | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
| 56 | Коневод; конюх | | | | | Совик меховой (двойной) | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Брюки меховые | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Торбаза из оленьих и конских камусов | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Чулки меховые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара на 2 года |
| 57 | Оленевод | | | | | Совик суконный или камлея из хлопчатобумажной ткани | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые высокие объемные под утеплитель | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Накомарник | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Совик меховой двойной (зимний) | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Брюки двойные (из камусов и телячьих шкур) | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | 1 |
|  |  | | | | | Тобоки | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Чулки из оленьих шкур | | | 3 пары |
|  |  | | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Шапка меховая | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара на 2 года |
| 58 | Охотник промысловый | | | | | Куртка из шинельного сукна | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Брюки из шинельного сукна . | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые высокие объемные под утеплитель | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Накомарник | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Доха из оленьих шкур или | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Полушубок овчинный нагольный | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Брюки из оленьих шкур | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Чулки из оленьих шкур(  ) | | | 3 пары |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Унты меховые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Плащ брезентовый | | | 1 на 2 года |
| 59 | Рыбак прибрежного лова | | | | | ***При выполнении работ по подводному и прибрежному лову:*** | | |  |
|  |  | | | | | Костюм рыбацкий | | | 1 |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Полушубок | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Нарукавники прорезиненные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Валенки или сапоги кожаные утепленные | | | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | | | | | Шапка-ушанка | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки резиновые на трикотажной основе | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Жилет рабочий страховочный | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Накомарник | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | При обработке рыбы дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
| **IV.** **Станции и пункты искусственного осеменения**  **сельскохозяйственных животных** | | | | | | | | | |
| 60 | Ветеринарный врач | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 61 | Зоотехник | | | | | Халат хлопчатобумажный (белый) | | | 1 |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный или комбинезон хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 62 | Лаборант | | | | | При выполнении работ с жидким азотом: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
| 63 | Оператор по искусственному осеменению | | | | | ***При выполнении работ по искусственному осеменению:*** | | |  |
|  | животных и птицы | | | | | Халат хлопчатобумажный (белый) | | | дежурный |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный (темный) | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Нарукавники прорезиненные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | ***При работе с жидким азотом дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | | | | | ***При выполнении работ по взятию спермы у производителей:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный (темный) | | | 1 |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный (белый) | | | дежурный |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный или комбинезон хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Валенки с резиновым низом | | | по поясам |
| 64 | Уборщик производствен-  ных помещений | | | | | ***При работе на станции искусственного осеменения:*** | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 3 пары |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  |  | | | | | ***Зимой дополнительно:*** | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| **V. Госинспекция по качеству сельхозпродуктов** | | | | | | | | | |
| **65** | Государственный инспектор по качеству сельскохозяй-  ственной | | | | | При выполнении работ по проверке качества картофеля и плодоовощей в холодильниках: | | |  |
|  | продукции и продуктов ее | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  | переработки | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 2 пары |
|  |  | | | | | При выполнении работ по проверке качества скота, птицы, мяса, молока, кожевенно-мехового сырья, кишечного и вторичного сырья, технических культур на льнопенькозаводах, сахарных заводах и других предприятиях и приемозаготовительных базах: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные комбинированные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | В районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Совик меховой | | | 1 на 4 года |
|  |  | | | | | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Тобоки оленьи или | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Унты меховые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Рукавицы меховые | | | 1 пара |
| VI. Водное хозяйство | | | | | | | | | |
| **66** | Багермейстер | | | | | При работе на земснаряде: | | |  |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
| **67** | Бурильщик шпуров; машинист буровой установки | | | | | Костюм брезентовый или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки комбинированные | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Наушники противошумные | | | 1 |
|  |  | | | | | Каска защитная | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Подшлемник под каску | | | 1 |
|  |  | | | | | При работе в сыром грунте дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Костюм брезентовый или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Костюм прорезиненный | | | дежурный |
|  |  | | | | | Полуплащ непромокаемый | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные или сапоги кирзовые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Каска защитная | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Подшлемник под каску летний | | | 1 |
|  |  | | | | | При работе в мокром грунте дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
| **68** | Взрывник | | | | | Костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Полуплащ непромокаемый | | | 1 на 3 года |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Каска защитная | | | 1 на 2 года |
|  |  | | | | | Подшлемник под каску | | | 1 |
|  |  | | | | | При работе в мокром фунте дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | | | по поясам |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам |
| **69** | Гидромонитор-  щик | | | | | При работе в забое: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы брезентовые или рукавицы комбинированные | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Головной убор | | | 1 |
| **70** | Машинист насосных установок | | | | | При выполнении работ по перекачке сточных и дренажных вод на полях орошения: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные комбинированные или ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | до износа |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Перчатки диалектические | | | дежурные |
| **71** | Мостовщик | | | | | При выполнении работ по мощению откосов гидротехнических сооружений: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Наколенники | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
| **72** | Обходчик пути и искусственных | | | | | Костюм сигнальный 3 класса защиты | | | 1 |
|  | сооружений | | | | | Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты | | | 1 на 4 года |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 3 пары |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
| 73 | Проходчик на поверхностных | | | | | При выполнении работ в шурфах: | | |  |
|  | работах; крепильщик | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные комбинированные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы брезентовые | | | 6 пар |
|  |  | | | | | При работе в сыром грунте: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
| 74 | Рабочий | | | | | При выполнении работ по ремонту осушительного канала: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | При выполнении работ по рытью колодцев для канализации, строительству колодцев и рытью котлованов: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм брезентовый | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы брезентовые или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Противогаз | | | дежурный |
|  |  | | | | | При выполнении работ по обходу и учету распределения сточных вод на полях орошения: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Брюки на утепляющей прокладке или | | | по поясам |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | | | по поясам |
|  |  | | | | | При выполнении работ по ремонту и обслуживанию оросительных, дренажных и канализационных сетей  с сооружениями на них, используемыми для транспортировки сточных вод на полях орошения: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Шлем непромокаемый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | | | по поясам |
|  |  | | | | | При выполнении работ по укладке дренажных труб: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм прорезиненный или костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 4 пары |
|  |  | | | | | При работе на мелиоративных, ирригационных работах, при работе на экскаваторе-землечерпалке: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 75 | Тракторист-машинист сельскохозяйст-  венного | | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием | | | 1 |
|  | производства, водитель | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | автомобиля, занятые на мелиоративных, ирригационных | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | работах на | | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  | машинно-  мелиоративных | | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | станциях | | | | | Брюки на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| **VII.** **Креолиновое производство** | | | | | | | | | |
| 76 | Аппаратчик синтеза; подсобный рабочий | | | | | При выполнении работ в креолиновом производстве: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
| 77 | Пробоотборщик | | | | | Халат хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
| 78 | Промывальщик-  пропарщик цистерн | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от кислот | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные на подошве из искронеобразующего материала | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые кислотощелочестойкие | | | дежурные |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Пояс предохранительный | | | до износа |
|  |  | | | | | Противогаз | | | дежурный |
| 79 | Рабочий | | | | | При выполнении работ по выработке дезинсекталина: | | |  |
|  |  | | | | | Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 8 пар |
| 80 | Слесарь-ремонтник | | | | | При выполнении ремонтных работ в хранилищах: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | При выполнении работ по ремонту аппаратурного оборудования в креолиновом хозяйстве: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
| **VIII.** **Камышитовые заводы** | | | | | | | | | |
| 81 | Заготовщик тростника | | | | | Костюм брезентовый | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара на 1,5 года |
|  |  | | | | | При выполнении работ по обрезке матов на пиле: | | |  |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные комбинированные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Нарукавники хлопчатобумажные | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 8 пар |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | При выполнении работ по погрузке и выгрузке камыша: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм брезентовый | | | 1 |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Плащ брезентовый | | | дежурный |
|  |  | | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 82 | Рабочие, занятые заготовкой крючков, разборкой, резкой, рубкой, сборкой камыша; возчик; | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  | транспортиров-  щик | | | | | Фартук брезентовый | | | 1 на 9 месяцев |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные или сапоги кирзовые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные, перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | дежурные |
| **IX.** **Общие профессии и должности работников организаций сельского и водного хозяйств** | | | | | | | | | |
| 83 | Аппаратчик регенерации | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 2 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные | | | 6 пар |
| 84 | Водитель автомобиля | | | | | При выполнении работ на ветеринарных спецмашинах: | | |  |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  |  | | | | | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | | 1 |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги кирзовые | | | 1 пара |
| 85 | Дезинфектор, занятый обработкой | | | | | Комплект для защиты от действия ядохимикатов | | | 1 |
|  | животных и уничтожением | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | насекомых - переносчиков | | | | | Рукавицы кислотозащитные КР | | | 4 пары |
|  | болезней ядохимикатами | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | в жидкой, сыпу-  чей и | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  | аэрозольной формах | | | | | При работе с жидкими ядохимикатами: | | |  |
|  |  | | | | | Комплект для защиты от действия ядохимикатов | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный | | | 2 |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм на утепляющей прокладке или костюм утепленный для защиты от действий ядохимикатов | | | по поясам |
|  |  | | | | | Перчатки комбинированные утепленные | | | 2 пары |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой подошве | | | по поясам |
| 86 | Кладовщик;  подсобный  рабочий | | | | | При выполнении работ по приему, отпуску, хранению, упаковке, расфасовке и сортировке, транспортировке, погрузке и разгрузке ядохимикатов и минеральных удобрений: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм для защиты от действия минеральных удобрений и пестицидов или комплект для защиты от действия ядохимикатов | | | 1 |
|  |  | | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 2 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 3 пары |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары |
|  |  | | | | | Головной убор хлопчатобумажный | | | 1 |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | При выполнении работ по погрузке и разгрузке ядохимикатов и минеральных удобрений на наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм утепленный для защиты от действия ядохимикатов | | | по поясам |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые утепленные | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой подошве | | | по поясам |
|  |  | | | | | При выполнении работ по отпуску бензина и смазочных материалов: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | При работе с этилированным бензином: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Нарукавники резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  |  | | | | | Перчатки резиновые | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Респиратор | | | до износа |
|  |  | | | | | Кладовщику при работе на торговой нефтебазе: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | | | 1 |
|  |  | | | | | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  |  | | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  |  | | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  |  | | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  |  | | | | | Противогаз | | | дежурный |
|  |  | | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  |  | | | | | Сапоги кожаные утепленные на маслобензостойкой подошве | | | по поясам |
|  |  | | | | | Подсобному рабочему: | | |  |
|  |  | | | | | При работе на дорожках ипподрома: | | |  |
|  |  | | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  |  | | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  | |  | | | | При выполнении работ по приемке, сортировке и браковке грязных и промасленных крупных деталей: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук для защиты от кислот | | | дежурный |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или рукавицы брезентовые | | | 12 пар |
|  | |  | | | | При выполнении работ по укладке дерна: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  | |  | | | | Наколенники | | | 2 пары |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | При выполнении работ по приему, отпуску, хранению, заправке, транспортировке и внесению в почву аммиачной воды и жидкого аммиака:  При работе с аммиачной водой: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм для защиты от действия минеральных удобрений и пестицидов, или комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой, или комбинезон из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 1 |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
|  | |  | | | | При работе с жидким аммиаком: | | |  |
|  | |  | | | | Комбинезон для защиты от кислот | | | 1 |
|  | |  | | | | Шлем хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | | | 2 |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые кислотощелочестойкие | | | 4 пары |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые кислотощелочестойкие | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
|  | |  | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | |  | | | | Перчатки утепленные | | | 2 пары |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные утепленные на кислотощелочестойкой подошве | | | по поясам |
| 87 | | Кузнец ручной ковки | | | | Костюм для защиты от повышенных температур или костюм брезентовый | | | 1 |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском для защиты от повышенных температур или сапоги кожаные с жестким подноском для защиты от повышенных температур | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы брезентовые с огнезащитной пропиткой | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Фартук брезентовый с нагрудником с огнезащитной пропиткой | | | 2 |
|  | |  | | | | Головной убор | | | 1 |
| 88 | | Кучер | | | | При работе на легковом транспорте: | | |  |
|  | |  | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  | |  | | | | Жилет сигнальный 2 класса защиты | | | дежурный |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 4 пары |
| 89 | | Лаборант | | | | При выполнении работ с этилированным бензином: | | |  |
|  | |  | | | | Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук резиновый с нагрудником | | | 1 на 2 года |
|  | |  | | | | Нарукавники резиновые | | | 1 пара на 2 года |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые маслобензостойкие | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
| 90 | | Мастер | | | | При выполнении работ по обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка в полевых условиях: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров | | | 1 |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
| 91 | | Машинист моечных машин | | | | При выполнении работ по мойке тракторов и сельскохозяйственных машин и их деталей: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм из синтетических тканей для защиты от воды с пленочным покрытием с капюшоном | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук для защиты от кислот с нагрудником или | | | 2 |
|  | |  | | | | Фартук прорезиненный | | | 1 |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые | | | 6 пар |
|  | |  | | | | Головной убор | | | 1 |
|  | |  | | | | При выполнении работ по мойке деталей в ваннах: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм с кислотозащитной пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой с нагрудником | | | 2 |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые | | | дежурные |
|  | |  | | | | Нарукавники хлопчатобумажные с кислотозащитной пропиткой | | | 2 пары |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
| 92 | | Машинист холодильных установок | | | | При выполнении работ по обслуживанию холодильно-газового агрегата: | | |  |
|  | |  | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  | |  | | | | Головной убор | | | 1 |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки хлопчатобумажные | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подкоском или сапоги кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Противогаз | | | до износа |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
| 93 | | Монтажник по монтажу стальных и | | | | При выполнении работ по монтажу установок с ветродвигателями: | | |  |
|  | | железобетонных конструкций | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Полусапоги кожаные на противоскользящей подошве с жестким подноском или ботинки кожаные на противоскользящей подошве с жестким подноском | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Каска защитная | | | 1 на 2 года |
|  | |  | | | | Подшлемник под каску летний | | | 1 |
|  | |  | | | | Пояс предохранительный | | | до износа |
|  | |  | | | | Зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | |  | | | | Рукавицы утепленные или перчатки утепленные | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Подшлемник под каску зимний | | | 1 |
|  | |  | | | | Валенки с резиновым низом | | | по поясам |
| 94 | | Моторист электродвигате-  лей | | | | При выполнении работ по обслуживанию дизельной электростанции: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Галоши диэлектрические | | | дежурные |
|  | |  | | | | Перчатки диэлектоические | | | дежурные |
| 95 | | Начальник нефтебазы; | | | | При работе на торговой нефтебазе: | | |  |
|  | | оператор  товарный | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров | | | 1 |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Плащ непромокаемый | | | дежурный |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Противогаз | | | дежурный |
|  | |  | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм для защиты от нефтепродуктов, масел и жиров на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные утепленные на маслобензостойкой подошве | | |  |
| 96 | | Плотник | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук хлопчатобумажный | | | 2 |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 6 пар |
|  | |  | | | | Пояс предохранительный | | | дежурный |
| 97 | | Работники фумигационных | | | | Костюм для защиты от кислот | | | 1 |
|  | | отрядов: водитель автомобиля;  лаборант; | | | | Костюм для защиты от действия минеральных удобрений и пестицидов | | | 1 |
|  | | начальник отряда; рабочий; | | | | Сапоги резиновые или ботинки кожаные | | | 1 пара |
|  | | старший агроном; старший инженер; | | | | Плащ непромокаемый с капюшоном с пленочным покрытием | | | 1 на 3 года |
|  | | старший техник; техник | | | | Берет суконный | | | 1 на 2 года |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые, рукавицы брезентовые, рукавицы кислотощелочестойкие | | | 6 пар |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
|  | |  | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
| 98 | | Рабочий | | | | При выполнении работ по приемке, сортировке и браковке грязных и промасленных крупных деталей: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Фартук хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой | | | дежурный |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные или сапоги кирзовые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные | | | 6 пар |
| 99 | | Сигналист | | | | Комбинезон и шлем для защиты от | | | 1 |
|  | |  | | | | нетоксичной пыли | | |  |
|  | |  | | | | Сапоги резиновые | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Плащ с капюшоном с кислотозащитной пропиткой | | | 1 на 3 года |
|  | |  | | | | Респиратор | | | до износа |
|  | |  | | | | Очки защитные | | | до износа |
|  | |  | | | | Постоянно занятым только на наружных работах | | |  |
|  | |  | | | | зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Куртка на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | |  | | | | Боюки на утепляющей поокладке | | | по поясам |
| 100 | | Слесарь по ремонту автомобилей | | | | При выполнении работ по ремонту автомобилей, работающих на этилированном бензине: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой, или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой, или | | | 1 |
|  | |  | | | | комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой, или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | |  |
|  | |  | | | | Фартук прорезиненный с нагрудником | | | 1 на 2 года |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные на маслобензостойкой подошве | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов | | | 1 пара |
| 101 | | Слесарь-ремонтник | | | | При выполнении работ по ремонту машин, емкостей и специальной аппаратуры, используемых для опыления и опрыскивания растений ядохимикатами: | | |  |
|  | |  | | | | Комбинезон хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой или комбинезон из смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском или полусапоги кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Головной убор | | | 1 |
|  | |  | | | | На наружных работах зимой дополнительно: | | |  |
|  | |  | | | | Костюм на утепляющей прокладке | | | по поясам |
|  | |  | | | | Перчатки комбинированные утепленные | | | 2 пары |
|  | |  | | | | Сапоги кожаные утепленные | | | по поясам |
|  | |  | | | | При выполнении работ по обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка в полевых условиях: | | |  |
|  | |  | | | | Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой или комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой | | | 1 |
|  | |  | | | | Ботинки кожаные с жестким подноском или полусапоги кожаные с жестким подноском | | | 1 пара |
|  | |  | | | | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | | | 12 пар |
|  | |  | | | | Головной убор | | | 1 |
| Примечание. Действие настоящего раздела распространяется также на работников соответствующих профессий и должностей станций по защите зеленых насаждений. | | | | | | | | | |

Примечания:

1. Бригадирам выдаются те же специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, что и рабочим, профессии которых предусмотрены в настоящих Нормах.

2. Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм для защиты от кровососущих насекомых или комплект защитной трикотажной одежды (рубашка верхняя из тонкого защитного полотна, рубашка нижняя из толстого защитного полотна, головная накидка со специальной пропиткой) со сроком носки - 2 года, накомарник со сроком носки - 1 год.

Работникам всех профессий и должностей, занятым на наружных работах в районах, зараженных энцефалитным клещом, дополнительно к специальной одежде, предусмотренной настоящими Нормами, выдается костюм противоэнцефалитный со сроком носки - 1 год.

3. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений.

4. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие ласты, регенерирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с #M12293 0 901869332 0 0 0 0 0 0 0 2560777159постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45#S (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2003 года N 4901).

5. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, шумозащитные шлемы, наушники противошумные, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки "до износа" или как "дежурные" и их перечень может включаться в коллективные договоры и соглашения.

6. Предусмотренные в настоящих Нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, брюки меховые, чулки меховые, совики меховые, жилеты меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, шапки меховые, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представительным органом работников с учетом местных климатических условий.

7. В зависимости от климатических условий и от условий труда (по результатам аттестации рабочих мест) допускается замена отдельных видов специальной одежды и специальной обуви, предусмотренных настоящими Нормами, другими с теми же сроками носки:

валенок на сапоги кожаные утепленные, или ботинки кожаные утепленные, или сапоги резиновые утепленные и наоборот;

сапог резиновых на сапоги рыбацкие и наоборот;

куртки и брюк на утепляющей прокладке на куртку и брюки на утепляющей прокладке с водоотталкивающей или масловодоотталкивающей пропиткой;

в III климатическом поясе - куртки и брюк на утепляющей прокладке на костюм на утепляющей прокладке.

8. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Климатические пояса | | | | |
| I | II | III | IV | особый |
| Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Костюм на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Костюм на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Костюм зимний для механизаторов сельского хозяйства | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Костюм утепленный для защиты от действия ядохимикатов | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Костюм для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Валенки | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| Валенки с резиновым низом | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 2 |
| Сапоги кожаные утепленные | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |
| Ботинки кожаные утепленные | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Российская газета,

N 195, 17.09.2008